**Gdynia, dnia 07-11-2023 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

  ***„Dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego” Nr sprawy - D25M/251/N/40-71rj/23***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie treści SWZ w następującym zakresie Załącznika nr 7:

**3. DRUKARKA ETYKIET**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Opis** |
| Wymagana ilość | 28 kompletów |
| Typ drukarki | Termotransferowa, wysokowydajna drukarka etykiet o rozdzielczości co najmniej 203dpi, zapewniająca łączność przewodową i bezprzewodową, wersję healthcare (z powłoką antybakteryjną, dedykowane do zastosowań medycznych) |
| Prędkość druku | Minimalnie: 150 mm/s |
| Szerokość druku | Minimalnie 14mm – 105mm |
| Długość druku | Co najmniej 1900mm |
| Grubość etykiety | Do 0,19mm |
| Szerokość taśmy barwiącej | Maksymalnie 110mm |
| Długość taśmy barwiącej | Minimalnie 74m Maksymalnie 300m  |
| Rodzaje nośników | Na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę |
| Języki programowania | ZPL II, EPL 2, XML, ZBI, PDF Direct |
| Pamięć wewnętrzna | Co najmniej 128MB SDRAM, 512MB Flash |
| Obsługiwane kody | Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC--A, UPC-E, EAN-8, EAN13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet CodeKody dwuwymiarowe (2D): Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |
| Proces drukowania | Bezpośredni druk termotransferowy |
| Łączność | Tak, poprzez interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, RS232 |
| Wydruk grafiki | 16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek bitmapowych, ZPL II, dwie rezydentne skalowalne czcionki ZPL, pięć rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL2, wbudowana obsługa czcionek OpenType, zgodność ze standardem Unicode |
| Obudowa | Obudowa o podwójnych ściankach |
| System operacyjny | Link-OS  |
| Zasilanie | Zasilacz w zestawie |
| Wyposażenie dodatkowe | Do każdej z drukarek należy dostarczyć:Etykiety 56x102mm, na rolkach o średnicy 120mm – 5 kompletówEtykiety 35x58mm, dwudzielne, na rolkach o średnicy 120mm, z testem chemicznym – 5 kompletów |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

**II.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

2. proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilościowej dotyczącej pozycji Drukarka etykiet. W tabeli jest 28 sztuk a w opisie technicznym Wymagana ilość 19 kompletów.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że prawidłowa ilość sztuk to 28. W tym zakresie dokonał stosownych modyfikacji.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

*Sekretarz Komisji Przetargowej*

*Małgorzata Brancewicz-Malec*