**Krzesła – 2 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Podstawa: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid |  |
| 3. | Samohamowne kółka fi 50 mm do powierzchni twardych |  |
| 4. | Tkanina: 100% polipropylen, gramatura: 230 g/m2, ścieralność 30000 cykli |  |
| 5. | Kolor: beżowy ze względu na zachowanie kolorystyki pomieszczenia |  |
| 6. | Mechanizm:  • kąt pochylenia oparcia + 20° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3° (do wewnątrz / do  przodu)  • blokada oparcia w wybranej pozycji  • regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby  • regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. |  |
| 7. | Podłokietniki: regulowane z nakładką polipropylenową |  |
| 8. | Amortyzator gazowy: regulacja wysokości siedziska 380 – 510 mm +/-5 mm |  |
| 9. | Maks. wymiary:  • Całkowita wysokość regulowana w zakresie: 975 – 1180 mm  • Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 460 – 595 mm  • Szerokość siedziska: 480 mm  • Głębokość siedziska: 390 mm |  |
| 10. | Przykładowe rozwiązanie: |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej