**Opis przedmiotu zamówienia**

**1/ BIURKO 2-SZAFKOWE - szt. 3**

Wymiary: /wys. x gł. x dł./ 750 x 600 x 1400 /mm/

* płyta meblowa grubości min.18 mm, kolor olcha,
* z tyłu panel maskujący prosty,
* szafki rozmieszczone symetrycznie o szerokości 350-400 mm, wewnątrz szafek jedna półka z możliwością demontażu na podpórkowych wałkach,
* drzwiczki zamykane na zamek patentowy , wyposażone w zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe 2-punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze RAL 9006,
* front szuflady wyposażony w uchwyty meblowe 2-punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze RAL 9006, szuflada zamykana na zamek patentowy,
* obrzeże zabezpieczone okleiną ABS w kolorze płyty,
* zmontowane w całości, wniesione do wskazanego miejsca w budynku parterowym.

**2/ BIURKO KOMPUTEROWE -szt. 4**

Wymiary: /wys. x gł. x dł./ 750 x 600 x 1400 /mm/

* płyta meblowa grubości min.18 mm, kolor olcha,
* z tyłu panel maskujący prosty,
* po prawej szafka szerokości 320-380 mm i szuflada,
* z lewej strony miejsce na jednostkę centralną komputera o szerokości 250-280mm,
* półka na klawiaturę wysuwana na prowadnicach,
* obrzeże zabezpieczone okleiną ABS w kolorze płyty,
* zmontowane w całości, wniesione do wskazanego miejsca w budynku parterowym.



*Rysunek poglądowy*

**3/ SZAFA 2-DRZWIOWA AKTOWA – szt.** **4**


Wymiary w mm: (szer. x gł.x wys. ) 800 x **450** x 1840-2000 mm

* płyta meblowa grubości min. 18 mm w kolorze olcha,
* drzwi zamykane na zamek patentowy, wyposażone w zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe 2-punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze RAL 9006,
* wewnątrz szafy– cztery półki z możliwością demontażu na podpórkowych wałkach,
* w szafie odstępy między półkami minimum 330 mm,
* obrzeże okleinowane PCV w kolorze płyty,
* szafa wyposażona w uchwyty umożliwiające zamocowanie jej do ściany,
* szafa zmontowana w całości, wniesiona do wskazanego miejsca w budynku parterowym.

**4/ SZAFKA RÓŻNA - szt. 4**

Wymiary w mm: /szer. x gł. x wys./ 600 x **420** x 750 mm

* korpus szafki wykonany z płyty meblowej grubości min. 18 mm w kolorze olcha,
* szafka z drzwiczkami wyposażonymi w zawiasy puszkowe, uchwyty metalowe 2-punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze RAL 9006,
* wewnątrz szafki – 1 półka z możliwością regulacji wysokości,
* szafka zmontowana w całości, wniesiona do wskazanego miejsca w budynku parterowym.



**5/ STÓŁ KLUBOWO-KASYNOWY – szt. 3**

Wymiary blatu: 700 x 700 mm

Wysokość: 750 mm

* płyta meblowa o grubości minimum min. 25-45 mm w kolorze olcha,
* nogi wykonane na bazie rury metalowej, w kolorze srebrnym, (matowe) w ilości 4 sztuk, o średnicy od 60 do 70 mm ,
* w podstawie nóg mechanizm umożliwiający regulację wysokości stołu,
* obrzeża zabezpieczone okleiną ABS w kolorze płyty,
* stół zmontowany w całości, wniesiony do wskazanego miejsca w budynku parterowym.

**6/**  **WIESZAK ŚCIENNY – szt. 3**

wymiary: / wys. x szer./ 1600 x 900 mm

* płyta meblowa grubości 18 mm, kolor olcha,
* w górnej części półka o szerokości 25 cm,
* zawieszki – min. 5 szt. metalowych haczyków, podwójnych,
* w zestawie elementy (śruby) umożliwiające zamocowanie do ściany,
* fabrycznie zapakowany, wniesiony do wskazanego miejsca w budynku parterowym.