|  |
| --- |
| Toruń, dnia 16.07.2021r. |

|  |
| --- |
| FZ.38.132.2021.AJ  FZ.38.215.2021 |

|  |
| --- |
| **Strona internetowa**  **Platforma Zakupowa**  **Wykonawcy biorący udział**  **w postępowaniu** |

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy: | **Postępowania pn.: Dostawa ładowarki kołowej dla gospodarki osadowej z łyżką o pojemności minimum 3,5 m3 z dokręcanym lemieszem i widłami** |

Zamawiający, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., odpowiada jak niżej:

**Pytanie 1**

Czy masa eksploatacyjna ładowarki może wynosić 19.870 kg?

**Odpowiedź 1**

Tak, Zamawiający dopuszcza masę eksploatacyjną ładowarki – 19.870 kg.

**Pytanie 2**

Czy moc silnika może wynosić 168 kW?

**Odpowiedź 2**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza mocy silnika o wartości 168 kW.

**Pytanie 3**

Czy pojemność silnika może wynosić 6.7 litra?

**Odpowiedź 3**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojemności silnika 6.7 litra.

**Pytanie 4**

Czy max moment obrotowy może wynosić 1186 Nm?

**Odpowiedź 4**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza max momentu obrotowego o wartości 1186 Nm.

**Pytanie 5**

Zwracamy uwagę na nieścisłość zawartą w opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny wyprodukowane w 2021 obowiązuje norma emisji spalin EU Stage V.  
Prosimy o poprawienie tego parametru w specyfikacji.

**Odpowiedź 5**

Zamawiający na podstawie § 4 pkt. VII ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

* **Część III OPZ tabela pkt. 6**

**Było :**

**Norma emisji spalin nie niższa niż Stage IV**

**Jest :**

**Norma emisji spalin nie niższa niż Stage V**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |