**Załączone rysunki techniczne są poglądowe. Opis stanowi podstawę wyceny.**

**Medycyna Sądowa**

**-1.5 Pomieszczenie dowodów rzeczowych**

**1szt.** stół wyspowy z nadstawką 1 szt. **( stół podlega relokacji z Zakładu Medycyny Sądowej, obligatoryjna wizja lokalna)**

**1szt.** stół przyścienny w kształcie litery „L” z nadstawką **(stół podlega relokacji z Zakładu Medycyny Sądowej, obligatoryjna wizja lokalna)**

**1szt.** stół przyścienny 5650x750 mm, stelaż C wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo:**

1. **4 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką,
2. **4 szt**. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami
3. **4 szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm
4. **1 szt.** szafki wiszące 800x350x631 mm

Kolorystyka: dobrana do relokowanych mebli, tworząca spójną kompozycję

**0.16 Pokój aparaturowy**

**Zestaw stołów laboratoryjnych w kształcie litery „U”**

**2szt.** stół przyścienny stelaż typu „C” wzmocniony 2100x850x900 mm, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 z 4 szufladami,

**2 szt.** stół przyścienny, stelaż typu „C” wzmocniony 2200x850x900, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,

**2szt.** stół przyścienny stelaż typu „C” wzmocniony 2100x850x900mm, blat wykonany z żywicy fenolowej,

1. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,
2. **1 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami,

**1 szt.** Stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 600mm
2. **1 szt.** zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy
3. **1 szt.** bateria laboratoryjna
4. **1 szt.** oczomyjka,
5. **1 szt.** ociekacz kołkowy 1szt.,
6. **1 szt.** szafka podwieszana 600 mm

**0.18 Mag. Mat. biologicznego**

**1 szt.** stanowisko do mycia 1800x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 600mm,
2. **1 szt.** zlew ze stali nierdzewnej (jednokomorowy),
3. **1 szt**. bateria laboratoryjna,
4. **1 szt.** oczomyjka,
5. **1 szt.** ociekacz kołkowy,
6. **2 szt.** szafka podwieszana 600 mm

**1 szt.** szafa laminowana na stelażu metalowym 1200x500x200, wyposażona w 5 półek oraz zamek

**0.19 Pracownia reakcji PCR**

**1szt.** stół przyścienny, stelaż typu „C” wzmocniony, 3000x750x900 mm, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **2szt.** kontenerek mobilny 600 mm z jedną szufladą oraz szafką
2. **2szt.** kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami
3. **2szt.** szafki wiszące 900x350x630 mm

**0.21 Analiza genetyczna**

**1 szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 600 mm
2. **1 szt.** zlew ze stali nierdzewnej
3. **1 szt.** bateria laboratoryjna
4. **1 szt.** oczomyjka,
5. **1 szt.** ociekacz kołkowy,
6. **1 szt.** szafka podwieszana 600 mm

**1szt**. stół przyścienny 5000x750x900mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką
2. **3 szt**. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami
3. **2 szt.** szafki wiszące 1200x350x635

**0.22 Pracowania pomiaru stężenia DNA**

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu stelaż C, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 600 mm,
2. **1 szt.** zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1 szt.** bateria laboratoryjna,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt**. ociekacz kołkowy,
6. **1 szt.** szafka podwieszana 600 mm

**1szt**. stół przyścienny 2600x750x900mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,
2. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami
3. **2szt.** szafki wiszące1200x350x635 mm

**1szt.** biurko laboratoryjne 1400x700x750, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **1 szt.** kontenerek mobilny z 4 szufladami

**0.24 Pracownia izolacji DNA**

**1szt.** Stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, Stelaż typu „C” blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600 mm,
2. **1szt.** zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1szt.** bateria laboratoryjna,
4. **1szt.** oczomyjka, ociekacz kołkowy,
5. **1szt.** szafka podwieszana 600 mm

**1szt.** stół przyścienny 3680x1300x750x900 „L” kształtny, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo:**

1. **2szt.** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,
3. **3szt.** szafki wiszące 1200x350x634

**0.25 Pracownia kości**

**1 szt.** Stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600 mm
2. **1szt.** zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1szt.** bateria laboratoryjna,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz kołkowy,
6. **1szt.** szafka podwieszana 600 mm

**1szt.** stół przyścienny 3800x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej (odcinek 1200 mm, stół wzmocniony na wibroizolatorach)

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą,
2. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami
3. **3 szt.** szafki wiszące 1200x350x635 mm

**1 szt.** stół pod młynek do kości 700x800x650 mm, rama wzmocniona z półką, blat z żywicy fenolowej,

**0.29 Oględziny dowodów rzeczowych**

**1szt.** stół demonstracyjny, stelaż metalowy 1200x2000x900 mm, dwa miejsca do siedzenia, półka pod blatem, blat wykonany z żywicy fenolowej

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600 mm
2. **1szt.** zlew ze stali nierdzewnej
3. **1szt.** bateria laboratoryjna, oczomyjka,
4. **1szt.** ociekacz kołkowy,
5. **1szt.** szafka podwieszana 600 mm

**1 szt**. stół przyścienny 1500x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **2 szt**. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami
3. **2 szt.** szafki wiszące 1200x350x635 mm

**1 szt.** biurko laboratoryjne 1400x700x750 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

1. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

**1 szt.** stół przyścienny 4300x750x900 mm stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

1. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,
3. **1 szt.** szafki wiszące 1200x350x635 mm
4. **1 szt.** szafki wiszące 600x350x636 mm
5. **2 szt.** szafki wiszące 900x350x636 mm

**1 szt.** szafa laminowana na stelażu metalowym 1200x500x200mm, wyposażona w 5 półek oraz zamek

**1 szt.** szafa laminowana na stelażu metalowym 1200x500x200mm, wyposażona w 5 półek oraz zamek, przeszklona

**0.30 Lab2 Toksykologia**

 **1szt .zestaw mebli laboratoryjnych w kształcie litery „U”:**

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **1szt**. szafka instalacyjna 600 mm,
2. **1szt**. zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1szt**. bateria laboratoryjna,
4. **1szt**. oczomyjka,
5. **1szt**. ociekacz kołkowy
6. **1szt**. szafka podwieszana 600 mm

**1szt.** stół przyścienny 2400x750x900 mm. stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą,
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,

**1 szt.** stół przyścienny 2100x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką
2. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

**1szt.** stół przyścienny 3000x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo:**

1. **2szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą,
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,
3. **2szt.** szafki wiszące 1200x350x635 mm

**0.31 Myjnia**

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600 mm
2. **1szt.** zlew ze stali nierdzewnej, głęboki, w formie wanny
3. **1szt.** bateria laboratoryjna,
4. **1 szt.** bateria z wyciąganą wylewka
5. **1 szt.** ociekacz kołkowy,
6. **1szt.** szafka podwieszana 600 mm

**0.32 Lab.1 (toksykologia)**

**1 szt.** stanowisko do mycia 1800x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600 mm
2. **1szt.** zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1szt.** bateria laboratoryjna,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz kołkowy,
6. **2 szt.** szafka podwieszana 600 mm

**1 szt.** stół przyścienny 3000x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo:**

1. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,

**1szt.** stół przyścienny 3800x750x900, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **2 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą i szafką,
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,
3. **1szt.** szafki wiszące 1200x350x635 mm
4. **1szt.** szafki wiszące 600x350x636 mm

**0.33 Pok. wagowy**

**2 szt.** stół wagowy 900x750x903 mm

**1szt.** stanowisko do mycia 1800x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600 mm
2. **1szt.** zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1szt.** bateria laboratoryjna,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz kołkowy,
6. **2 szt.** szafka podwieszana 600 mm

**Zakład Immunologii**

**2.9 Cytometria**

**1 szt.** stół przyścienny 3000x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony na wibroizolatorach, blat wykonany z żywicy fenolowej

**1szt.** stół wyspowy 3000x1500x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** nadstawka (3 kolumny) z 18 gniazdami x230 V min IP 44,
2. **4szt.** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą oraz szafką
3. **4szt.** kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami
4. **1szt.** osłona szczytowa
5. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny**,**

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej ( konieczne wykonanie wcięcia na filar)

1. **1szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny**,**
3. **1szt.** umywalka ceramiczna,
4. **1szt.** bateria laboratoryjna c/z woda,
5. **1szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem
6. **1 szt.** oczomyjka,
7. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy.

**1 szt.** stół przyścienny 4600x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **6 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **3 szt**. szafki wiszące 1200x350x630 mm

**1szt**. stół wagowy 900x750x903 mm

**2.11 Bank komórek**

**1szt.** stół mobilny z półka 800x500x900 mm, stelaż typu „A”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**2.12 Pomieszczenie hodowli komórkowej**

**1szt.** stół przyścienny 2600x750x900, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo:**

1. **3szt.** kontenerki mobilne 600 mm z 1 szufladą i szafką
2. **2szt.** szafki wiszące 900x350x630 mm

**1szt.** stół przyścienny 2400x750x900mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3szt.** kontenerki mobilne 600 mm z 1 szufladą i szafką
2. **2szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**2.17 Ciemnia**

**1szt.** stół przyścienny 4000x750x900 mm, stelaż typu „C” , blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **4 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką
2. **2szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm
3. **2szt.** szafki wiszące 800x350x630 mm

**1 szt.** stanowisko myjące 1200x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

1. **1szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **1szt.** umywalka ceramiczna,
3. **1szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem

**2.22 Biologia molekularna**

**1szt.** stół przyścienny 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

Dodatkowo:

1. **2 szt.** kontener mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 1200,
2. **1 szt.** umywalka ceramiczna,
3. **1 szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem

**1szt.** stół „L” kształtny 1980x2465x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

1. **2szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
3. **1szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm
4. **1szt.** szafki wiszące 900x350x630 mm

**2.23 Immunochemia**

**1szt.** stanowisko do mycia 600x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat z wykonany żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 900mm,
2. **1szt.** umywalka ceramiczna,
3. **1szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900mm, stelaż typu „C”, blat z wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **2 szt.** zlew stalowy kwasoodporny,
3. **2 szt.** bateria laboratoryjna c/z woda,
4. **1 szt.** oczomyjka,
5. **1 szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy.

**1 szt.** stół przyścienny L kształtny 4000x1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami.
3. **3 szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**1szt.** stół przyścienny 5000x800x900mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą i szafką,
2. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami
3. **3szt.** szafki wiszące 1200x350x630mm

**1szt.** stół wyspowy 4800x1500x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** nadstawka(5 kolumn) z 20 gniazdami x230 V min. IP 44,
2. **5 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą
3. **5 szt.** kontenerek mobilny 600mm z półka
4. **2 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

**Zakład Medycyny Środowiskowej:**

**2.4 Laboratorium studenckie**

**1szt.** Biurko laboratoryjne 1400x700x750 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **2szt.** kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

**2szt.** stół wyspowy 3600x1500x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt./ stół** nadstawka (3 kolumny) z 12 gniazdami x 230 V min IP 44,
2. **6 szt./ stół** kontenerek mobilny 600 mm jedną półką oraz drzwiczkami

**1 szt.** stół wagowy 900x750x900 mm

**2 szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

1. **1szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **2 szt.** zlew ceramiczny,
3. **2 szt.** x bateria laboratoryjna c/z woda,
4. **1 szt.** oczomyjka,
5. **2 szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy.

**1 szt.** stół przyścienny 3000x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką.
2. **2 szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**2szt.** stół przyścienny 2800x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

1. **3 szt**. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką.
2. **2szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm
3. **2szt.** regał 5 półkowy 800x500x2000mm, na stelażu stalowym

**1szt**. stół przyścienny 1200x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

1. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z jedną szufladą oraz szafką z drzwiczkami

**Mikrobiologia Lekarska:**

**1.12 sala ćwiczeń**

**1szt.** biurko laboratoryjne 1400x700x750mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

**2szt**. stół wyspowy 3600x1300x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **1szt./ stół** (3 kolumny elektryczne) z 12 gniazdami x230 V min IP 44, komplet osłon
2. **1szt./ stół** komplet osłon podblatowych, demontowanych
3. **3 szt./ stół** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą i szafką,
4. **3szt./ stół** kontenerek mobilny 600 mm z półka i drzwiczkami

**1szt.** stanowisko do mycia 600x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600mm,
2. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny
3. **1szt.** bateria laboratoryjna c/z woda,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy

**1szt.** stanowisko do mycia 600x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600mm,
2. **1szt.** umywalka ceramiczna
3. **1szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy

**1 szt.** stół przyścienny 3600x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej.

**Dodatkowo:**

1. **6 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką.
2. **5 szt.** wiszące 1200x350x630 mm

**1szt.** stół przyścienny 3000x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

1. **1szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **2szt.** kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

**1.13 Sala ćwiczeń:**

**1szt.** biurko laboratoryjne 1400x700x750mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

Dodatkowo:

1. **1szt.** kontenerek mobilny 600 mm 4 szufladami

**2 szt.** stół wyspowy 3600x1300x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt**./stół (3 kolumny elektryczne) z 12 gniazdami x230 V min IP 44,
2. **1 kpl.** /stół osłon podblatowych stalowych demontowanych
3. **3szt.** /stół kontenerek mobilny 600 mm z jedną szufladą i szafką
4. **3szt.** /stół kontenerek mobilny 600 mm z jedną półką i drzwiczkami

**1szt.** stanowisko do mycia 600x750x900 mm, stelaż typu :C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo**:

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 600mm,
2. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny
3. **1szt.** bateria laboratoryjna c/z woda,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy.

**1szt.** stanowisko do mycia 600x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600 mm,
2. **1szt.** umywalka ceramiczna,
3. **1szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem

**1szt.** stół przyścienny 3600x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **6 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą oraz szafką.
2. **5 szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**1 szt.** stół przyścienny 3000x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **3szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **2szt.** kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

**2.5 Laboratorium przesiewowe:**

**1 szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **1szt.** zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1szt.** bateria laboratoryjna c/z

1 szt. stół L -kształtny 4470x1900x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,
2. 2 szt. kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką,
3. 1 szt. szafki wiszące 1200x350x630 mm

**2.7 Laboratorium Izolacji DNA**

**1szt.** stół przyścienny 2400x750x900mm. stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **2szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **2szt.** szafki wiszące 1200x350x630mm

**1 szt**. stół przyścienny 4200x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **2szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką,
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami.
3. **3szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**2.8 Laboratorium PCR**

**1 szt.** stół przyścienny 2400x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką,
2. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami.

**1 szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600 mm
2. **1szt.** zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1szt.** bateria laboratoryjna,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz kołkowy,
6. **1szt.** szafka podwieszana 600 mm
7. **2 szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**1 szt.** stół przyścienny 3200x750x900 mm, stelaż typu „C” (**na odcinku 1200 mm stelaż wzmocniony pod wirówkę)**, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

**2.24 Laboratorium Elisa**

**1 szt**. stół przyścienny 2400x750x900mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

1. **2** **szt**. kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą i szafką
2. **1** **szt**. kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami

**1** **szt**. stanowisko do mycia 1200x800x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **1szt**. szafka instalacyjna 600 mm,
2. **1szt**. zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1szt**. bateria laboratoryjna,
4. **1szt**. oczomyjka,
5. **1szt**. ociekacz kołkowy,
6. **1szt**. szafka podwieszana 600 mm

**1 szt**. stół przyścienny 3200x800x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej **(na odcinku 1200 mm stelaż wzmocniony pod wirówkę)**

**Dodatkowo**:

1. **1 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **2 szt.** kontenerek mobilny z 4 szufladami.
3. **2 szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**2.25 Laboratorium sekwencjowania**

**1szt**. stanowisko do mycia 1200x800x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **1szt**. szafka instalacyjna 600mm
2. **1szt**. zlew ze stali nierdzewnej,
3. **1szt**. bateria laboratoryjna,
4. **1szt**. oczomyjka,
5. **1szt**. ociekacz kołkowy,
6. **1szt**. szafka podwieszana 600 mm

**1szt.** stół przyścienny 3200x800x900mm, stelaż typu „C” wzmocniony , blat wykonany z żywicy fenolowej **(na odcinku 1200 mm stelaż wzmocniony pod wirówkę)**

**Dodatkowo:**

1. **2szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **2szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami.

**1szt.** stół do sekwencjonowania 1800x850x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**2.29 Zmywalnia**

**1 szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 1200mm,
2. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny,
3. **1szt**. umywalka ceramiczna,
4. **1szt**. bateria laboratoryjna c/z woda,
5. **1szt**. bateria umywalkowa z mieszaczem, oczomyjka,
6. **1szt**. ociekacz laboratoryjny kołkowy.

**2.32 Sterylizacja pożywek**

**1 szt.** stanowisko do mycia 1200x800x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 600mm
2. **1szt**. zlew ze stali nierdzewnej
3. **1szt.** bateria laboratoryjna,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz kołkowy
6. **1szt.** szafka podwieszana 600 mm

**2.33 Przygotowanie pożywek**

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo**:

1. **1szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny,
3. **1szt.** umywalka ceramiczna,
4. **1szt.** bateria laboratoryjna c/z woda,
5. **1szt**. bateria umywalkowa z mieszaczem,
6. **1szt.** oczomyjka,
7. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy.

**1szt**. stół mobilny z półką 1200x700x900 mm, stelaż wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**1szt**. stół przyścienny 2800x700x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **3szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami
3. **2szt.** szafki wiszące 600x350x633mm

**2.35 Posiewy**

**1szt.** stół wagowy 900x750x903 mm

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny,
3. **1szt.** bateria laboratoryjna c/z woda,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy.
6. **2szt**. szafki wiszące 1200x350x633

**1szt.** stół przyścienny 2900x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **2szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **1 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami

**2.36 Inkubacja**

**1 szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo**:

1. **1szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **2szt.** zlew stalowy kwasoodporny,
3. **2szt.** bateria laboratoryjna c/z woda,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy.

**1 szt.** stół przyścienny „L” kształtny 2550x1660x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami.
3. **1 szt.** szafki wszące 1200x350x634

**2.37 Przyjmowanie materiału**

**1szt.** stół przyścienny 3800x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,
3. **3 szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 1200 mm
2. **1 szt.** zlew stalowy kwasoodporny
3. **1 szt.** umywalka ceramiczna 1szt. bateria laboratoryjna c/z woda
4. **1 szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem,
5. **1 szt.** oczomyjka,
6. **1 szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy.

**2.38 Pracownia podstawowa**

**1 szt.** stół wagowy 900x750x905 mm

**1szt.** stanowisko do mycia 900x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 900 mm,
2. **1 szt.** umywalka ceramiczna,
3. **1 szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 600 mm,
2. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny,
3. **1szt.** bateria laboratoryjna c/z woda,
4. **1szt.** oczomyjka,
5. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy,
6. **1szt.** szafka podwieszana 600 mm.

**1 szt.** stół przyścienny 3300x750x900mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **2 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą oraz szafką,
2. **2szt.** kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami
3. **2szt.** szafki wiszące 1200x350x635

**1szt.** stół przyścienny 3450x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą oraz szafką,
2. **1 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 4 szufladami
3. **1 szt.** szafki wiszące 1200x350x635

**2.39 Pomieszczenie hodowli komórkowej**

**2 szt.** stół mobilny 2 półkowy 800x500x900 mm, blat wykonany z żywicy fenolowej

**1szt.** stół przyścienny 5000x750x900 mm, stelaż typu „C” (na długości 2400 mm rama wzmocniona, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 1 szufladą oraz szafką,
2. **3 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,
3. **2szt.** szafki wiszące 1200x350x635 mm

**2.44 Punkt pobrań**

**1szt.** stół przyścienny 3800x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **3 szt.** kontenerek mobilny 600mm z 1 szufladą i szafką,
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami,
3. **3szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej,

**Dodatkowo:**

1. **1szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny,
3. **1szt.** umywalka ceramiczna,
4. **1szt.** bateria laboratoryjna c/z woda,
5. **1szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem
6. **1szt.** oczomyjka,
7. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy

**Strefy wspólne:**

**2.19 Zmywalnia**

**2 szt.** stół przyścienny 2400x750x900 mm, stelaż typu „C” wzmocniony, blat wykonany z żywicy fenolowej

**Dodatkowo:**

1. **2 szt.** kontenerek mobilny 600mm szufladą oraz szafką,
2. **2 szt.** kontenerek mobilny 600 mm z 4 szufladami
3. **3szt.** szafki wiszące 1200x350x630 mm

**1szt.** stanowisko do mycia 1200x750x900 mm, stelaż typu „C”, blat wykonany z żywicy fenolowej, **Dodatkowo:**

1. **1 szt.** szafka instalacyjna 1200 mm,
2. **1szt.** zlew stalowy kwasoodporny,
3. **1szt.** umywalka ceramiczna,
4. **1szt**. bateria laboratoryjna c/z woda,
5. **1szt.** bateria umywalkowa z mieszaczem
6. **1szt.** oczomyjka,
7. **1szt.** ociekacz laboratoryjny kołkowy.