*Załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz
z wymianą części zamiennych przewidzianych do rotacji w automatach oddechowych , kamizelkach- jacketach nurkowych. Ewentualne naprawy wymienionego sprzętu.

Tabela nr 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj usługi  | j.m.  | Ilość |
| 1 | Przegląd serwisowy wraz z wymianą części zamiennych w automatach oddechowych Apeks | zestaw  | 160 |
| 2 | Przegląd serwisowy wraz z wymianą części zamiennych w kamizelkach nurkowych BLACK DIAMOND, BLACK ICE | szt. | 110 |
| 3 | Naprawy wynikowe uszkodzonego sprzętu oraz jego poszczególnych elementów wraz ze sprawdzeniem w działaniu | Zestaw / szt. |  |

Zakres zadań:

a) przegląd serwisowy automatów oddechowych.

Przegląd serwisowy automatów oddechowych polegający na wymianie i montażu oryginalnych zestawów serwisowych producenta automatów oddechowych. Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymianą i montażem zestawów serwisowych automatów oddechowych zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami serwisowymi dla automatów APEKS . W trakcie serwisu w każdym zestawie automatów oddechowych ( ilość 160) wymagane jest przeprowadzenie kontroli metrologicznej manometrów, poświadczone wydaniem świadectwa wzorcowania.

W skład każdego zestawu automatów oddechowych Apeks wchodzą: dwa I stopnie, dwa II stopnie, manometr, przewody HP i LP oraz skrzynia transportowa.

Wykonanie przeglądu automatów potwierdzone będzie właściwym wpisem do Dowodu Urządzenia, wystawieniem karty KUT oraz Raportu Serwisowego.

Przegląd serwisowy automatów musi być wykonany przez osoby posiadające stosowne, ważne uprawnienia/certyfikat firmy Apeks.

b) przegląd serwisowy jacketów, kamizelek nurkowych.

Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymiana i montażem elementów serwisowych w kamizelkach-jacketach zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami serwisowymi dla danego rodzaju sprzętu. Wykonanie przeglądu potwierdzone będzie właściwym wpisem do Dowodu Urządzenia sprzętu, wystawieniem karty KUT oraz Raportu Serwisowego.

Przegląd serwisowy automatów musi być wykonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia/certyfikat w tym zakresie.

1. Wymagania jakościowe:
	1. Każdy z elementów serwisowych podlegających wymianie musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r.
	2. Części zamienne, serwisowe wykorzystywane w ramach realizacji umowy muszą być oryginalne i fabrycznie nowe oraz zgodne z zaleceniem producenta sprzętu, m.in. serwis KIT: AP0241, AP0219, 426090-SQ. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części oraz fakturę ich zakupu.
	3. Zamawiający nie dopuszcza stosowania współzamienników. Stosowania współzamienników nie dopuszcza dokumentacja technologiczna i serwisowa – ze względu na zakłócenia parametrów technicznych sprzętu, zagrożenia bezpieczeństwa życia oraz utratę wszystkich gwarancji i uprawnień serwisowych.
2. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:
	1. Wykonawca udzieli gwarancji wg wybranej oferty na niezawodną pracę przedmiotu zamówienia. Gwarancja rozpoczyna bieg od daty przyjęcia wyrobów przez Odbiorcę.
	2. jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji przedmiot zamówienia nie będzie spełniał parametrów technicznych opisanych w umowie, podlega on wymianie na nowy, wolny od wad w ramach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.
3. Od dnia przyjęcia sprzętu Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w tym sprzęcie.
4. Przekazanie i zwrot sprzętu nastąpi protokołem przekazania/odbioru na każdą partię.
5. Przekazywanie, odbiór sprzętu do i z serwisu odbywało się będzie partiami.
6. Jeśli w trakcie wykonywania wymian i przeglądów wykryte zostaną uszkodzenia lub wady sprzętu, nieobjęte zakresem czynności serwisowych Wykonawca poinformuje natychmiast o tym fakcie usługodawcę stosownym pismem w celu uzyskania akceptacji na wyeliminowanie, usunięcie niesprawności. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji naprawa wynikłych w toku eksploatacji sprzętu. Wykonanie takiej usługi wymaga akceptacji zakresu czynności naprawczych, kosztorysu przez Zamawiającego.