# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wynajem i dostawę do siedziby zamawiającego w pełni sprawnego specjalistycznego samochodu ciężarowego z zabudową hakową do przewozu kontenerów zgodnych
z normą DIN 30722 i udźwigu minimum 20 ton zasilany olejem napędowym o parametrach wraz z kierowcą:

- Układ napędowy 6x2 z osia tylną wleczoną – podnoszoną + skrętną

- urządzenie hakowe o udźwigu minimum 20 ton, do załadunku i przewozu kontenerów zgodnych z normą DIN 30722

- pojazdy zasilany olejem napędowym

- dopuszczalna masa całkowita 26 t.

- silnik spełniający wymagania normy EURO 5 lub wyższej

- układ napędowy 6x 2\*4 z osia tylną wleczoną skrętną

- monitoring przejazdu GPS

- okres najmu min. 1 miesiąc z możliwością wydłużenia

- czas pracy 8 godzin – dni robocze w przedziale godzinowym od 5.00 do 16.00