**Załącznik nr 2.5**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

 *Wniosek nr 39/97/24;*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na części dla Wydziału Matematyki
i Nauk Informacyjnych,** **znak sprawy** **WMiNI/PP-03/2024**

**Część 5: Dostawa zestawu nagłośnieniowego i akcesoriów**

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane***(wypełnia Wykonawca)****w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta* |
| **1** | 2 | **3** | 4 |
|  | Zestaw nagłośnieniowy N1 ilość 3 kpl. |
| **Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… *(Należy podać)*****Model ………………………………………………………………………………………..………..… *(Należy podać)*****Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023 r.) …………………...…….. *(Należy podać)*****Fabrycznie nowe urządzenie** |
|  | **Głośnik** | Kolumna głośnikowa o mocy min 50W z wbudowanym min. 2 kanałowym mikseremPodłączana (w zestawie) lub wbudowana stacja odbiorcza min. 2 mikrofonówWejścia XLR, RCAWyjście Line Out | *.............................**Należy podać* |
|  | **Mikrofony** | Co najmniej 2 mikrofony doręczne w zestawie Łączność bezprzewodowa z możliwością wyboru co najmniej 6 kanałów/pasmCharakterystyka kierunkowości – dookólnaZasilanie akumulatorami AA | *.............................**Należy podać* |
|  | **Zastosowanie** | Nagłośnienie do sal wykładowych (powierzchnia do 100m2) | *.............................* *Należy podać* |
|  | **Dodatkowe wyposażenie**  | Akumulatory AA o poj. min. 2000 mAh z możliwością ładowania – 24 sztŁadowarka do baterii min. 8 gniazd pozwalających ładować baterie AA, AAAminimum 2 gniazda do ładowania baterii 9V | *.............................* *Należy podać* |
|  | **Gwarancja** | min.24 miesięcy***Parametr punktowany* KT3****24 miesięcy – 0 pkt –** *minimalny wymagany***36 miesięcy – 10 pkt****48 miesięcy – 20 pkt** | *.............................**Należy podać* |

…………………………………………………………….…

 kwalifikowany elektroniczny podpis osoby/ osób

 uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy