Drukarka laserowa kolorowa: [**Drukarka Laserowa Sharp MX-C407P**](https://sharp24.pl/Drukarka-Laserowa-Sharp-MX-C407P)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Drukarka laserowa A4 kolorowa z funkcją druku dwustronnego** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb normal) | min. 35 str./min;  |   |
| Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) | Min. 35 str/min |  |
| Jakość druku w kolorze | min. 1200x1200 dpi |   |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | min. 10000 stron |   |
| Obszar wydruku | Margines drukowania: 4,23 mm |  |
| Druk dwustronny | automatyczny, standardowo |   |
| Standardowa pamięć | min. 1024 MB  |   |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript 3, bezpośredni druk plików PDF |   |
| Standardowa pojemność podajnika (arkusze) | Uniwersalny podajnik na 250 arkuszy |   |
| Min. zakres gramatury papieru (w głównym podajniku) | min. 60-215 g/m2 |   |
| Format nośników | min. A4, A5, A6 |   |
| Typ papieru | Papier zwykły, papier cienki |  |
| Sieci i łącznośćs | Min. port USB 2.0 Hi-Speed, 1 port Ethernet 10/100/Base-T, |   |
| Max. wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 450x430x310 mm |   |
| Zgodne systemy operacyjne: | Windows 7, 8,10; Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 |  |
| Oprogramowanie i sterowniki | PCL5, PCL6 i PS dla Windows |  |
| Max. waga | 25 kg |   |
| Skład zestawu | Kabel zasilający, materiały eksploatacyjne pełnowymiarowe |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Dodatkowy zestaw pełnowymiarowych tonerów (czarny i kolory) |  |
| Gwarancja | Producenta - min. 36 miesięcy, on-site |   |