**D/84/2024 Załącznik nr 1D**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY**

**Część nr 4 – *Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu   
pt. „Wypracowanie rozwiązań służących przeciwdziałaniu migracji osób młodych z terenów dotkniętych depopulacją” – 1 szt.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE– ILOŚĆ – 1 SZT.** | | |
| Lp. | **PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | |
| 1. | * **Prędkość drukowania B&W (dla A4):** * **Prędkość drukowania B&W (dla A3)** * **Czas wykonania pierwszej kopii dla B&W** | min. 22 kopii/min.  min. 14 kopii/min.  ~~maks. 4.2 sekundy~~ **maks. 5.2 sekundy** |
| 2. | **Czas nagrzewania:** | maks. 25 sekund |
| 3. | **Interface sieciowy:** | co najmniej 10/100/1000 Base-T (w tym IPv6), min. USB 2.0 |
| 4. | **Liczba kaset:** | 2 uniwersalne (dostosowane zarówno do formatu A5, A4 jak i A3) |
| 5. | **Pojemność kaset:** | min. 500 arkuszy każda |
| 6. | **Pojemność podajnika bocznego:** | min. 100 arkuszy |
| 7. | **Wewnętrzna taca odbiorcza** | Min. 70 arkuszy |
| 8. | **Obsługa formatów - podajnika bocznego:** | A3-A5, koperty: min.: DL, C4 |
| 9. | **Duplex:** | automatyczny |
| 10. | **Rozdzielczość drukowania:** | min. 600 x 600 dpi |
| 11. | **Rozdzielczość skanowania:** | min. 600 x 600 dpi |
| 12. | **Skaner:** | kolorowy |
| 13. | **Funkcje skanowania:** | skanowanie co najmniej do: USB, E-mail, do pliku (FTP, SMB), skanowanie dokumentów do plików PDF |
| 14. | **Formaty plików:** | co najmniej JPEG, TIFF, PDF – zapis pojedynczo lub wielostronowy |
| 15. | **ZOOM (z szyby):** | min. 25% - 400% (skalowanie co 1 %) |
| 16. | **Ekran dotykowy** | min. 7 cali |
| 17. | **Kopiowanie ciągłe:** | min. 999 stron w jednym cyklu kopiowania |
| 18. | **Tryb oszczędzania energii:** | TAK |
| 19. | **Język interfejsu użytkownika:** | co najmniej polski |
| 20. | **Obsługa systemów operacyjnych:** | Windows min. w wersji 10 – system operacyjny posiadany przez Zamawiającego |
| 21. | **Toner** | Kompatybilny z zaoferowanym urządzeniem zapewniający bezawaryjne działanie sprzętu z zachowaniem pełnej wydajności i funkcjonalności. |
| 22. | **Wymagania dodatkowe:** | oryginalna podstawa jezdna |

***Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ – odpowiednio do części) wymaganych informacji umożliwiających JEDNOZNACZNĄ identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.***

*Oświadczam, iż w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie   
z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)*