**Opis przedmiotu zamówienia**

**Spawarka TIG – ilość: szt. 5**

|  |
| --- |
|  |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Spawarka TIG |
| Zastosowanie | Spawanie |
| Zasilanie | 230 W |
| Prąd spawania | min. 5 – 200 A |
| Prąd spawania MMA | min. 10 – 160 A |
| Średnica elektrody MMA | min. 1,6 – 4,0 mm |
| Średnica elektrody TIG | min. 1,0 – 3,2 mm |
| Uchwyt spawalniczy długość | min. 4 m |
| Uchwyt spawalniczy masowy | min. 3 m |
| Uchwyt spawalniczy elektrodowy | min 3 m |
| Gwarancja | 2 lata / 24 miesiące |

Szacunkowa wartość w zł netto: 2 700 x 5= 13 500