**Załącznik nr 1A**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY**  
Samochód osobowy typu SUV/terenowy – 1 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| **1** | Samochód osobowy typu SUV lub terenowy | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (producent, nazwa, model) |
| **2** | Samochód kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. |  |
| **3** | Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. |  |
| **4** | Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2022 r. poz.988 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 27 października 2016 roku, pojazd musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin. |  |
| **5** | Samochód musi posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu. |  |
| **6** | Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży |  |
| **Wymagania ogólne:** | | |
| **7** | Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą: minimum 5 |  |
| **8** | Liczba drzwi –5 (2 z przodu dla kierowcy i pasażera, 2 z tyłu dla pasażerów, 1 klapa bagażnika) |  |
| **9** | Napęd 4x4 - stały lub dołączany |  |
| **10** | Skrzynia biegów manualna minimum 6 biegowa lub automatyczna |  |
| **Wymiary i masa pojazdu:** | | |
| **11** | Rozstaw osi w zakresie od 2400 mm do 3200 mm |  |
| **12** | Długość całkowita pojazdu w zakresie od 4100 mm do 4500 mm (dopuszcza się do 4640 mm) |  |
| **13** | Dopuszczalna masa całkowita samochodu w zakresie od 1300 kg do 2000 kg (dopuszcza się do 2 185 kg) |  |
| **14** | Wysokość całkowita w zakresie od 1500 mm do 1800 mm |  |
| **15** | Szerokość w zakresie od 1680 mm do 1900 mm |  |
| **16** | Prześwit pojazdu minimum 165 mm |  |
| **Silnik:** | | |
| **17** | Rodzaj napędu: spalinowy lub hybrydowy |  |
| **18** | Rodzaj paliwa: diesel lub benzyna lub hybryda (benzyna lub diesel) |  |
| **19** | Moc silnika (w KM) – minimum 100 |  |
| **20** | Pojemność skokowa silnika w zakresie od 1,3 do 2,0 |  |
| **21** | Zużycie paliwa w zakresie od 4,5 do 9,5 |  |
| **22** | Pojemność zbiornika paliwa w zakresie od 40 do 65 litrów |  |
| **Pozostałe wymagania:** | | |
| **23** | Minimalna pojemność bagażnika co najmniej 280l |  |
| **24** | Kolor zewnętrzny: dowolny z palety producenta z wyłączeniem białego |  |
| **25** | Kolor wewnętrzny: tkanina ciemna |  |
| **26** | Koła stalowe lub aluminiowe |  |
| **27** | Klimatyzacja manualna lub automatyczna |  |
| **28** | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |  |