Zakres prac

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: rozebranie (kompleksu 4001 basen VIII KPW Gdynia) i ponowne złożenie basenu kontenerowego wraz z zabudową namiotową. Basen wykonany jest w oparciu o 20 stopowy kontener morski z zamontowanymi na nim stelażem i podestem z kratownic oraz stelażem hali namiotowej pokrytej plandeką.

Harmonogramowi podlegało by:

1. Demontaż plandeki z rusztowania namiotu;

2. Demontaż żurawika;

3. Rozkręcenie stelaża nośnego namiotu oraz stelaża pod podest wraz z kratownicami;

4. Demontaż schodów

5. Odłączenie odpływu do kanalizacji wraz z demontażem systemu filtracyjnego.

6. Załadowanie oraz przewóz całości lub w elementach w wyznaczone miejsce montażu na terenie ACTP

7. Wyładowanie, usadowienie basenu w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu.

9. Montaż schodów, podłączenie odpływu wraz z systemem filtracyjnym

10. Montaż stelaża pod podest wraz z kratownicami oraz stelaża nośnego na namiot

11. Montaż żurawika

12. Nałożenie i zabezpieczenie plandeki

a) Możliwość przeprowadzania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu.

b) Transport Oddziału Zabezpieczenia AMW wykonawca

c) zdjęcia poglądowe ze względu na limit poczty wysyłane w dodatkowym mailu