**Gaśnica proszkowa 4 kg z wieszakiem – 70 szt.**

GP-4x ABC/MP

ISO 9001

Skuteczność gaszenia 27A 144B C

Masa środka gaśniczego 4 kg

Czynnik roboczy N2

Czas działania min. 15 s

Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar

Ciśnienie robocze 15 bar

Zakres temperatur stosowania -30ºC/+60ºC

Masa całkowita ˜6,8 kg

Maks. Napięcie gaszonego urządzenia 1000 V

Całkowita wysokość 463 mm

 Średnica zbiornika 140 mm