#### Opis przedmiotu zamówienia



Postępowanie nr BZP.271.1.40.2021 pn.: **„Modernizacja placu zabaw wraz z realizacją nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul Sosnowej 16 w Świnoujściu”.**

Kody CPV

45111291 - 4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45215120 - 4 – roboty budowlane;

45112723 – 9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw;

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest **„Modernizacja placu zabaw wraz z realizacją nowego ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul Sosnowej 16 w Świnoujściu”.**

Zestawienie powierzchni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Typ nawierzchni | Powierzchnia |
| 1 | Powierzchnia terenu objętego opracowaniem | ok. 3.800 m2 |
| 2 | Powierzchnia nawierzchni betonowych – projektowana | ok. 245 m2 |
| 3 | Nawierzchnie bezpieczne – poliuretan | ok. 718 m2 |
| 4 | Nawierzchnie naturalne | ok. 1.804 m2 |
| 5 | Nowe ogrodzenie | ok. 100 mb |

Prace należy wykonać wg dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy.

**Modernizacja placu zabaw polega na demontażu istniejących urządzeń zabawowych drewnianych i zastąpieniu ich urządzeniami o konstrukcji metalowej oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznych, chodników, wiaty przeznaczonej na przechowywanie zabawek, zmniejszeniu piaskownicy i wykonaniu nowego ogrodzenia od ul. Sosnowej.**

- Przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Podane w przedmiarze robót ilości i asortymenty robót należy traktować jako poglądowe, służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu ilości robót do wykonania.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

* gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%, (z wyłączeniem toalety, gdzie dopuszcza się tolerancję ± 1 m, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
* parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.