**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Po modyfikacji z dnia 22.11.2024 r.**

**PAKIET 3** **w postępowaniu numer GUM2024ZP0129**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY WYMAGANE:** |
| **I.** | **Wytrząsarka typu vortex** |
|  | Amplituda ruchu: 4 mm  Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę o amplitudzie ruchu 4,9 mm |
|  | Regulacja prędkości w zakresie co najmniej od 500 do 3000 obr./min |
|  | Tryby pracy:   1. impulsowy, uruchamiany pod wpływem nacisku 2. ciągły |
|  | ~~Maksymalny czas pracy w trybie ciągłym co najmniej 8 godz.~~  Bateria umożliwiająca pracę wytrząsarki w trybie ciągłym przez co najmniej 8 godz. |
|  | Wytrząsanie probówek o pojemności w zakresie co najmniej 0,2 – 50 ml |
|  | Maksymalna objętość wytrząsania co najmniej 30 ml |
|  | System zapobiegający przesuwaniu urządzenia w trakcie pracy |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz |