**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA samochodu 5 osobowego typu Pick UP - 1 szt**

**OFEROWANA MARKA, MODEL/TYP : ………………………………………..**

**Rok produkcji…….**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **J M** | **WYMAGANIA** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(nie mogą być gorsze niż wymagane)**  **w przypadku oferowania parametrów punktowanych dodatkowo wykonawca wpisuje pełną informację dot. parametrów opcjonalnych** |
| 1. | Silnik wysokoprężny |  | wymagane |  |
| 2. | Moc silnika | min | 200 KM |  |
| 3. | Moment obrotowy | min | 500 Nm |  |
| 4. | Napęd na 4 koła wraz z reduktorem (biegi terenowe) |  | Wymagany |  |
| 5. | Długość | min | 5100 |  |
| 6. | Rozstaw osi | min | 3080 |  |
| 7. | Kąty (w stopniach) |  | Natarcia 28 nie mniej  Zejścia 20 nie mniej  Rampowy 20 nie mniej |  |
| 8. | Kabina podwójna - czterodrzwiowa;  5-cio miejscowy |  | Wymagane |  |
| 9. | Skrzynia biegów automatyczna |  | Wymagane |  |
| 10. | Poduszki powietrzne | min. | Dla kierowcy i pasażera |  |
| 11. | ABS |  | Wymagane |  |
| 12. | Norma emisji toksycznych w spalinach Euro 6 lub wyższa jeżeli będzie wymagana do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej |  | Wymagane |  |
| 13. | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |  | Wymagana |  |
| 14. | Centralny zamek zdalnie sterowany |  | Wymagane |  |
| 15. | Elektrycznie sterowane szyby przednie |  | Wymagane |  |
| 16. | Elektrycznie sterowane szyby tylne |  | Wymagane |  |
| 17. | Dywaniki gumowe |  | Wymagane |  |
| 18. | Radio fabryczne |  | Wymagane |  |
| 19. | Oferowany zakres kolorów nadwozia |  | Gama oferowanych kolorów dla lakieru typu metalic oprócz białego | Wykaz oferowanych kolorów: proszę podać |
| 20. | Światła do jazdy dziennej w technologii Led |  | wymagane |  |
| 21. | Felgi aluminiowe |  | Min. 17” |  |
| 22. | Opony terenowe typu A/T lub M/T |  | wymagane |  |
| 23. | Rok produkcji |  | Nie wcześniej niż 2022 |  |
| 24. | Osłony przeciw błotne z przodu i z tyłu |  | Wymagane |  |
| 25. | Dwa gniazda 12V |  | Wymagane |  |
| 26. | Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne |  | Wymagane |  |
| 27. | Spryskiwacze przednich świateł |  | Wymagane |  |
| 28. | Światła przeciwmgielne |  | Wymagane |  |
| 29. | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne |  | Wymagane |  |
| 30. | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |  | Wymagane |  |
| 31. | Przednie czujniki parkowania |  | Wymagane |  |
| 32. | Skrzynia ładunkowa zamykana roletą |  | Wymagane |  |
| 33. | Tylne czujniki parkowania |  | Wymagane |  |
| 34. | Posiadanie homologacji samochodu ciężarowego |  | Wymagane |  |
| 35. | Metalowe osłony podwozia  (silnika i skrzyni biegów) |  | Wymagane |  |
| 36 | Kierownica po lewej stronie |  | Wymagane |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WARUNKI GWARANCJI dodatkowo punktowane [max. 20 punktów]** | | | |
| **Lp.** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji lub informację o spełnieniu wymagań:** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| 1 | Okres gwarancji na pojazd wymagany: minimum 2 lata lub 100000 km – w zależności od tego co nastąpi pierwsze | Wydłużenie okresu gwarancji o 1 rok = + 10 pkt,  Wydłużenie okresu gwarancji o 2 lata = + 20 pkt, |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE dodatkowo punktowane [max. 20 punktów]** | | | |
| LP | Wyszczególnianie | Przyznane punkty | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| 1 | Moc silnika powyżej 200 KM | + 6 pkt |  |
| 2 | Pełnowymiarowe aluminiowe koło zapasowe | + 5 pkt |  |
| 3 | Nawigacja satelitarna w języku polskim | + 5 pkt |  |
| 4 | Kamera cofania | + 4 pkt |  |

Data i podpis wykonawcy

………………………………………………….