Formularz cenowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału** | **Dane techniczne** | **Jm** | **Ilość** | **Cena Jednostkowa netto PLN** | **Wartość netto PLN** |
| 1. | Zawór kulowy kołnierzowy BROEN 61103 DN 200 | PN16, 130°C, z przekładnią ręczną | Szt. | 1 |  |  |
| 2. | Zawór kulowy kołnierzowy BROEN 61103 DN 200 | PN16, 130°C z siłownikiem elektrycznym S1 typu  otwórz – zamknij do zaworu kulowego DN200 bez sterownika z przekładnią ręczną, silnik 3~400, 0,1 kW  AUMA: kod SQ12.2--F12-N-KG·Nx2-22 3ph/400V/50Hz-S2-15min-KS-A0001-6-8-11.-40.2-24-22.01-1T-F (IEC 85)-S0·105-N·30·70-IP68 -5127/23/MB | Szt. | 1 |  |  |
| 3. | Przepustnica kołnierzowa DN150 BROEN | PN16, 130°C, z przekładnią ręczną | Szt. | 2 |  |  |
|  | | | | | **SUMA:** |  |