**Załącznik do wniosku**

**Wykonanie remontu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na 6 części**

Zakres robót dla lokali mieszkalnych

**Część 1 zamówienia**

1. **ul. Dubois 19 m 1a w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 47,63 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana:**

- prace rozbiórkowe i demontażowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- prace zabezpieczające,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku,

- montaż i wypoziomowanie płyty OSB gr. 18 mm,

- ułożenie paneli podłogowych oraz płytek,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej,

- wykonanie zabudowy z płyty g-k (zielona) kanałów instalacyjnych,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

- konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek w stolarce okiennej oraz czyszczenie parapetów

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych

1. **Branża sanitarna:**

- - demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (umywalka, kuchenka itp.),

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej i kotła z montażem detektora gazu i tlenku węgla,

- wymiana kotła gazowego,

- wymiana instalacji c.o.,

- wymiana wkładu kominowego z podłączeniem kotła,

- montaż armatury wg. przedmiaru,

- montaż nawiewników okiennych,

- regulacja, próby szczelności, protokoły

-wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie kompletnego c.o. zasilanego z kotła gazowego łącznie z przewodem powietrzno-spalinowym

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych

1. **Branża elektryczna :**

- wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem,

- wymiana WLZ,

- montaż TM z zabezpieczeniami,

- instalacja wyrównawcza,

- pomiary elektryczne

1. **ul. Radogoska 7 m 3 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 53,86 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana:**

- prace rozbiórkowe i demontażowe,

- rozbiórka pieca kaflowego,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- prace zabezpieczające,

- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku,

- montaż i wypoziomowanie płyty OSB gr. 18 mm,

- ułożenie paneli podłogowych oraz płytek,

- ułożenie płytek ściennych,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej,

- wykonanie zabudowy z płyty g-k (zielona) kanałów instalacyjnych, nad wejściem,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- wymiana drzwi wejściowych,

- konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek oraz klamek w stolarce okiennej,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych,

1. **Branża sanitarna:**

- demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (umywalka, kuchenka itp.)

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.

- demontaż rur kanalizacyjnych

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej i kotła z montażem detektora gazu i tlenku węgla

- wymiana kotła gazowego

- wymiana instalacji c.o.

- wymiana wkładu kominowego z podłączeniem kotła

- montaż armatury wg. przedmiaru

- regulacja, próby szczelności, protokoły

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych

-wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie kompletnego c.o. zasilanego z kotła gazowego łącznie z przewodem powietrzno-spalinowym

1. **Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem ,

- wymiana TL,

- montaż TM z zabezpieczeniami,

- instalacja wyrównawcza,

- pomiary elektryczne

**Część 2 zamówienia**

1. **ul. . Budziszyńska 48 m 1 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 41,36 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- rozbiórka wykładziny podłogowej,

- rozbiórka posadzki i okładziny ściennej z płytek w łazience,

- wymiana drzwi łazienkowych

- wymiana skrzydeł drzwiowych do pokoi i kuchni. – 3 szt

- wykonanie fartucha z płytek w kuchni oraz na fragmencie w łazience,

- przetarcie ścian, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wykonanie płytek w łazience i kuchni,

- ułożenie paneli podłogowych w pokojach i p.pokoju

- malowanie ościeżnic ,

- uzupełnienie klamki i szyldów w drzwiach wejściowych,

- regulacja okien,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych,

1. **Branża sanitarna**

- - demontaż przyborów sanitarnych,

- wymiana podejść wod.-kan.,

- demontaż rurociągów kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów kanalizacyjnych od przyborów,

- montaż przyborów sanitarnych wg przedmiaru,

- demontaż armatury,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych do przyborów,

- montaż armatury wg przedmiaru,

- demontaż rurociągów gazowych,

- wykonanie nowych rurociągów gazowych z miedzi,

- wymiana dwufunkcyjnego kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny,

- wymiana wkładu kominowego,

- wymiana kuchenki na gazową z piekarnikiem elektrycznym,

- wymiana grzejników stalowych, płytowych,

- wymiana głowic termostatycznych,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wykonanie protokołu sprawdzeń przewodów kominowych (opinii kominiarskiej),

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych.

- regulacja, próby szczelności, protokoły,

1. **Branża elektryczna**

- wymiana osprzętu elektrycznego,

- wymiana TM z zabezpieczeniami,

- sprawdzenie i naprawa unifonu,

- wymiana unifonu,

- uzgodnienie schematu jednokreskowego, druk ps-do,

- pomiary elektryczne,

1. **ul. Budziszyńska 48a m 4 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 32,37 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- opróżnienie lokalu

- wymiana drzwi wejściowych

- wymiana skrzydeł drzwiowych wewn. – 3 szt

- wykonanie fartucha z płytek w kuchni,

- uzupełnienie płytek pod piecem

- przetarcie ścian, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- czyszczenie płytek w łazience, uzupełnienie silikonów,

- wymiana listew podłogowych,

- malowanie ościeżnic ,

- regulacja okien,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych,

1. **Branża sanitarna**

- demontaż przyborów sanitarnych,

- wymiana podejść wod.-kan.,

- demontaż rurociągów kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów kanalizacyjnych od przyborów,

- montaż przyborów sanitarnych wg przedmiaru,

- demontaż armatury,

- montaż armatury wg przedmiaru,

- wymiana kuchenki na gazową z piekarnikiem elektrycznym,

- wymiana głowic termostatycznych,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wykonanie protokołu sprawdzeń przewodów kominowych (opinii kominiarskiej),

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych.

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

1. **Branża elektryczna**

- wymiana osprzętu elektrycznego,

- wymiana TM z zabezpieczeniami,

- sprawdzenie i naprawa unifonu,

- pomiary elektryczne

**Część 3 zamówienia**

1. **ul. Szpitalna 17 m 18 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 43,21 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- montaż kratki wentylacyjnej w drzwiach kuchennych,

- wymiana klamki w drzwiach do pokoju

- regulacja stolarki okiennej,

- mycie okładzin z płytek w łazience i kuchni , uzupełnienie silikonowania,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych,

1. **Branża sanitarna**

- demontaż przyborów sanitarnych,

- wymiana podejść wod.-kan.,

- demontaż rurociągów kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów kanalizacyjnych od przyborów,

- montaż przyborów sanitarnych wg przedmiaru,

- demontaż armatury,

- montaż armatury wg przedmiaru,

- czyszczenie przyborów sanitarnych i armatury sanitarnej,

- wymiana kuchenki gazowej na gazową z piekarnikiem elektrycznym,

- wymiana głowic termostatycznych,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wykonanie protokołu sprawdzeń przewodów kominowych (opinii kominiarskiej),

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych.

- regulacja, próby szczelności, protokoły,

1. **Branża elektryczne**

- wymiana oprawy w łazience,

- pomiary elektryczne,

1. **ul. Szpitalna 18 m 5 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 29,44 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- montaż kratek wentylacyjnych w drzwiach kuchennych i łazienkowych,

- regulacja stolarki okiennej,

- montaż nawiewników okiennych – 3 szt (kuchnia 1 , pokój – 2szt),

- mycie okładzin z płytek w łazience i kuchni , uzupełnienie silikonowania,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych.

1. **Branża sanitarna**

- wymiana podejść wod.-kan.,

- demontaż rurociągów kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów kanalizacyjnych od przyborów,

- czyszczenie przyborów sanitarnych i armatury sanitarnej,

- wymiana głowic termostatycznych,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wykonanie protokołu sprawdzeń przewodów kominowych (opinii kominiarskiej),

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych.

- regulacja, próby szczelności, protokoły,

1. **Branża elektryczna**

- montaż kuchenki elektrycznej 4 płytowej ceramicznej,

- pomiary elektryczne

**Część 4 zamówienia**

1. **ul. Bema 7 m 1 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 33,14 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe: demontaż posadzki oraz okładzin ściennych),

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- montaż narożników aluminiowych,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach (przedpokój wyrównanie powierzchni ścian),

- wykona jednowarstwowej gładzi (ściany i sufity),

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod płytki oraz panele podłogowe,

- ułożenie paneli podłogowych AC4 wraz z listwami,

- układanie płytek ściennych oraz podłogowych,

- wykonanie zabudowy ściennej wraz ze wstawieniem drzwiczek rewizyjnych- łazienka,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek stolarki okiennej oraz drzwiowej

- dwukrotne malowanie ościeżnic oraz szafki (przedpokój),

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych,

1. **Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (zlewozmywak, brodzik, ustęp, podgrzewacz itp.)

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.

- demontaż rur kanalizacyjnych

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników

- montaż pojemnościowego podgrzewacza wody w łazience i przepływowego w kuchni

- wymiana kratek wentylacyjnych i montaż nawiewników

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów

- wymiana instalacji gazowej

- malowanie rurociągów

- montaż wodomierzy

- montaż armatury wg. przedmiaru

- regulacja, próby szczelności, protokoły

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych,

1. **Branża elektryczna**

-wymiana osprzętu elektrycznego

-wymiana WLZ,

-uzgodnienie schematu jednokreskowego, wzrost mocy 6kW,

-montaż zabezpieczenia przedlicznikowego,

-doprowadzenie trzech nowych obwodów pod grzejniki elektryczne i podgrzewacz wody,

-montaż grzejników elektrycznych,

-instalacja wyrównawcza,

-wymiana TL,

-montaż nowej TM z zabezpieczeniami,

-sprawdzenie i uruchomienie domofonu ,

-pomiary elektryczne

1. **ul. Bema 12 m 11 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 40,15 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe: demontaż posadzki oraz okładzin ściennych, demontaż parapetu w kuchni, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych),

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- montaż narożników aluminiowych,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- wykona jednowarstwowej gładzi (ściany i sufity),

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod płytki oraz panele podłogowe,

- ułożenie paneli podłogowych AC4 wraz z listwami,

- układanie płytek ściennych oraz podłogowych,

- wykonanie zabudowy ściennej wraz ze wstawieniem drzwiczek rewizyjnych,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

- konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek oraz klamek w stolarce okiennej oraz drzwiach wejściowych,

- wymiana parapetu w kuchni,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych,

1. **Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (umywalka, kuchenka itp.),

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej i kotła z montażem detektora gazu i tlenku węgla,

- wymiana kotła gazowego,

- wymiana instalacji c.o.,

- wymiana wkładu kominowego z podłączeniem kotła,

- montaż armatury wg. przedmiaru,

- regulacja, próby szczelności, protokoły,

- montaż nawiewników okiennych,

- wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie kompletnego c.o. zasilanego z kotła gazowego łącznie z przewodem powietrzno-spalinowym.

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych

1. **Branża elektryczna**

- wymiana osprzętu elektrycznego,

- wymiana TM z zabezpieczeniami,

- sprawdzenie i naprawa unifonu,

- pomiary elektryczne,

**Część 5 zamówienia**

1. **ul. Kaszubska 44 m 2 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 32,99 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe i demontażowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- prace zabezpieczające,

- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku,

- montaż i wypoziomowanie płyty OSB gr. 18 mm,

- ułożenie paneli podłogowych oraz płytek,

- ułożenie płytek ściennych,

- wykonanie izolacji poziomej i pionowej,

- wykonanie zabudowy z płyty g-k (zielona) kanałów instalacyjnych,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- wymiana drzwi wejściowych;

- konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek oraz klamek w stolarce okiennej,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych,

1. **Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (umywalka, kuchenka itp.),

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.,

- demontaż rur kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników,

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów,

- wymiana rur gazowych od licznika do kuchenki gazowej i kotła z montażem detektora gazu i tlenku węgla,

- wymiana kotła gazowego,

- wymiana instalacji c.o.,

- wymiana wkładu kominowego z podłączeniem kotła,

- montaż armatury wg. przedmiaru,

- montaż nawiewników,

- regulacja, próby szczelności, protokoły,

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych,

**c. Branża elektryczna**

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem ,

- wymiana TL,

- montaż TM z zabezpieczeniami,

- instalacja wyrównawcza,

- pomiary elektryczne

1. **ul. Włościańska 41 m 3 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 35,83 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- prace rozbiórkowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod wykładzinę z tworzywa sztucznego oraz płytek,

- ułożenie paneli podłogowych AC4 wraz z listwami,

- układanie płytek ściennych oraz podłogowych,

- wykonanie zabudowy ściennej wraz ze wstawieniem drzwiczek rewizyjnych.

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i drzwi wejściowych, oraz wymiana stolarki okiennej,

- montaż nawiewników okiennych,

- wymiana parapetów,

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych

**c. Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej i łazienkowej (zlewozmywak, brodzik, ustęp, podgrzewacz itp.)

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.

- demontaż rur kanalizacyjnych

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników

- wymiana kratek wentylacyjnych i montaż nawiewników

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów

- wymiana instalacji gazowej

- malowanie rurociągów

- montaż wodomierzy

- montaż armatury wg. przedmiaru

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

1. **Branża elektryczna**

- wymiana osprzętu elektrycznego,

- wymiana TM z zabezpieczeniami,

- doprowadzenie nowych obwodów gniazdowych do kuchni 2obw., pokój 1,2,pp- 1 obw.,

- wymiana unifonu,

- pomiary elektryczne.

**Część 6 zamówienia**

1. **ul.** **Światowida 83 m 7 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 8,61 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- roboty budowlane obejmują lokal mieszkalny,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- montaż klamki z szyldem,

- wymiana zamków,

- wymiana listwy progowej,

- prace zabezpieczające,

- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek oraz klamek w stolarce okiennej,

- prace porządkowe,

- poprawienie obicia WC z wykładziny PCV, malowanie, regulacja skrzydeł drzwiowych.

- utylizacja odpadów budowlanych.

1. **Branża sanitarna**

- demontaż armatury kuchennej (zlewozmywak itp.)

- demontaż rurociągów z.w., c.w.u.

- demontaż rur kanalizacyjnych

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych z.w. i c.w.u. od pionów/liczników

- wykonanie nowych rur kanalizacyjnych od armatury do pionów

- montaż objętościowego podgrzewacza wody

- montaż rekuperatora do pojedynczych pomieszczeń

- montaż armatury wg. przedmiaru

- regulacja, próby szczelności, protokoły

1. **Branża elektryczna**

- montaż grzejników elektrycznych

- montaż kuchenki elektrycznej

- pomiary elektryczne

1. **ul. Wyzwolenia 80 m 3 w Szczecinie**

**Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 39,32 m2**

**Zakres robót obejmuje m.in.:**

1. **Branża budowlana**

- roboty budowlane obejmują lokal mieszkalny oraz korytarz wspólny:

- prace rozbiórkowe i demontażowe,

- gruntowanie podłoża ścian i sufitów,

- odbicie i wykonanie tynków na ścianach i sufitach,

- prace zabezpieczające,

- przecieranie istniejących tynków z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (ściany i sufity),

- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku,

- wymiana paneli podłogowych w kuchni,

- wymiana listew przyściennych w pokojach,

- wykonanie fartucha z płytek w kuchni,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

- wymiana skrzydeł drzwiowych do pokoi,

- konserwacja, regulacja, wymiana uszczelek w stolarce okiennej oraz czyszczenie parapetów

- prace porządkowe,

- utylizacja odpadów budowlanych

**Branża sanitarna**

- demontaż przyborów sanitarnych,

- wymiana podejść wod.-kan.,

- demontaż rurociągów kanalizacyjnych,

- wykonanie nowych rurociągów kanalizacyjnych od przyborów,

- wykonanie nowego pionu kanalizacji sanitarnej w obrębie WC,

- montaż przyborów sanitarnych wg przedmiaru,

- demontaż rurociągów ze stali i PP,

- demontaż armatury,

- wykonanie nowych rurociągów z tworzyw sztucznych (PP) do przyborów,

- wykonanie nowego pionu wodociągowego z PP w obrębie WC,

- montaż armatury wg przedmiaru,

- wykonanie nowych rurociągów gazowych z miedzi,

- wymiana kuchenki na gazową z piekarnikiem elektrycznym,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wykonanie protokołu sprawdzeń przewodów kominowych (opinii kominiarskiej),

- wykonanie rekontroli kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość zamontowanych urządzeń lub podłączeń kominowych.

- regulacja, próby szczelności, protokoły.

1. **Branża elektryczna**

- wymiana osprzętu elektrycznego

- montaż grzejników elektrycznych

- montaż TM z zabezpieczeniem

- schemat jednokreskowy moc 6 kW

- pomiary elektryczne