|  |  |
| --- | --- |
| **Tableau Forensic Universal Bridge T356789iu** | |
| Właściwości | * Możliwość montażu we wnęce PC 5,25”, * Możliwość podłączania nośników w sposób bezpieczny, tj. zablokowanie możliwości zmian na podłączanym nośniku, * Możliwość podłączenia nośników z inteface: SATA, USB 3.0, PCIe, SAS, FireWire 800, IDE. * Połączenie z Komputerem Hosta i Systemy Operacyjne: USB 3.0 dla połączenia z komputerem hosta; Kompatybilność z Windows 7, 8, 10, Macintosh OS X, większością nowoczesnych dystrybucji Linux. * Złącza na panelu przednim: DC Out, FireWire, IDE, PCIe, SATA, SATA/SAS, USB 3.0. * Złącza na panelu tylnym: Dwa złącza SATA 15-pinowe, złącze danych USB 3.0 Standard-B. * Dodatkowe Funkcje: Wskaźniki LED, przełącznik DIP do konfiguracji opcji użytkownika, wymagane użycie z kompatybilnymi adapterami PCIe dla portu PCIe. |
| Akcesoria | * Kabel zasilający z wtyczką molex o długości min. 20 cm, * Kabel do zasilania i odczytu danych SATA/SAS o długości min. 20 cm, * Kabel do transferu danych IDE o długości min. 20 cm, * Kabel do transferu danych USB 3.0 A do B o długości min. 15 cm, * Kabel do transferu danych Fire Wire 9 Pin do 9 Pin o długości min. 15 cm, |