
***Załącznik nr 19.1 do SWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Część I - dot. zakupu dostawy i montażu wyposażenia dla budynku*** ***świetlicy wiejskiej w Pazurku***

W ramach realizacji inwestycji pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społeczno – edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Olkusz.”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zestawienie wyposażenia zaplecza sali zebrań wiejskich** | | | |
| **l.p.** | **Nazwa i opis** | **ilość (szt.)** | **Zdjęcie poglądowe** |
| 1 | Lodówka pod blatowa do zabudowy – 60 cm | 1 | |  | | --- | |  | |
| 2 | Szafka dolna – 60 cm biała | 1 szt. |  |
| 3 | Szafka dolna – 45 cm z szufladami | 1 szt. | SZAFKA KUCHENNA OLIWIA S 40cm 4S BIAŁA |
| 4 | Szafka dolna – 80 cm pod zlew dwukomorowy | 1 szt. |  |
| 5 | Szafka dolna – 100 cm | 1 szt. |  |
| 6 | Szafka dolna pod lodówkę do zabudowy – 60 cm | 1 szt. | PROWANSJA - szafka dolna D60ZL zabudowa lodówki - prawa - Agmar meble |
| 7 | Zlewozmywak granitowy dwukomorowy – 80 cm | 1 szt. | Zlewozmywak granitowy dwukomorowy 80x50 cm Darfor DG004 |
| 8 | Baterii z zestawem mocującym z wyciąganą wylewką ( syfon, wężyki, uszczelki, itp.) | 1 szt. |  |
| 9 | Płyta grzewcza elektryczna czteropalnikowa | 1 szt. |  |
| 10 | Piekarnik | 1 szt. |  |
| 11 | Szafka pod piekarnik i płytę grzewczą – 60 cm | 1 szt. |  |
| 12 | Szafka wisząca biała – 80 cm (pod suszarkę do naczyń) | 1 szt. |  |
| 13 | Suszarka do naczyń | 1 szt. | Suszarka do Naczyń Szafki - Suszarki i ociekacze do naczyń i sztućców na  reling - Allegro.pl |
| 14 | Regał otwarty wiszący – 105 cm | 1 szt. |  |
| 15 | Regał otwarty wiszący – 60 cm | 1 szt. |  |
| 16 | Szafka wisząca biała – 100 cm | 1 szt. |  |
| 17 | Okap na filtr wymienny podszafkowy – 60 cm | 1 szt. |  |
| 9 | Wyłożenie powierzchni płytkami ceramicznymi – strefa między płytkami – 4,10 x 0,70 m | 2,90 m2 |  |
|  | |  |  |
| Dodatkowo – blaty, uchwyty, listwy przy blatowe i cokołowe | |  |
|  | |  |



Wykonawca przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapozna się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia. Na etapie realizacji zamówienia nie będzie możliwości do zmiany wynagrodzenia i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Przedmiot niniejszego zamówienia musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

Oferowany, dostarczony i montowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, pełnowartościowy, w pełni sprawny, w pierwszym gatunku i nienoszący znamion użytkowania.

Zamawiający załącza w kolumnie ww. tabeli zdjęcia poglądowe, które wskazują na oczekiwania jakościowe, estetyczne i techniczne przedmiotu zamówienia. Jakiekolwiek nazwy własne ujawnione na zdjęciach nie wskazują na konkretnych dostawców, czy producentów, mają na celu jedynie wskazanie przykładowego wzoru przedmiotów, mebli, wyposażenia. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości oferowanych produktów w pierwszym gatunku i jakości.

**Część II**

Do wyceny należy przyjąć zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych DZ-1, zgodnie z projektem budowlano wykonawczym. Należy zachować parametry i wyposażenie opisane w uwagach do pozycji DZ-1 w tabeli zestawienie stolarki, w szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie minimalnego otworu po otwarciu skrzydła o szer. 90 cm.

Do wyceny należy przyjąć okno O2 o wymiarach 1,20 x0,60 m – tak, jak podano w poz. 47 przedmiaru. Na rzucie parteru błędnie oznaczono okno w osi „D” o wymiarach 120/60 symbolem 01 zamiast O2, natomiast w zestawieniu stolarki błędnie opisano okno O2 podając wymiary 150/60 cm.

W wycenie należy uwzględnić obmurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.