**Załącznik nr 6 do SWZ**

**ZP.271.19.2024**

**Wykonawca:**

………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/*

*podstawa do reprezentacji)*

**Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim** prowadzonego przez Gminę Aleksandrów Łódzki, przedstawiam poniżej specyfikację techniczną zaoferowanego przeze mnie/przez nas samochodu osobowego ……………………………………………………………………………………………………………..

 (należy wpisać markę i model oferowanego samochodu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Oferta Wykonawcy***(należy wskazać, czy samochód oferowany przez Wykonawcę spełnia minimalne wymagania Zamawiającego)* |
|  | **Silnik napęd** |
| **1.** | Pojemność silnika do 2 dm3  |  |
| **2.** | Zapłon iskrowy (benzyna) |  |
| **3.** | Moc minimum 250 KM |  |
| **4.** | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg danych fabrycznych max 9 l/100km |  |
| **5.** | Pojemność zbiornika paliwa min. 65.00 lit |  |
| **6.** | emisja CO₂ cykl mieszany zgodna z obowiązującymi normami |  |
| **7.** | Napęd 4x4 dołączany automatycznie |  |
| **8.** | Skrzynia biegów automatyczna (łopatki, możliwość zmiany biegów i trybu jazdy ręcznie) |  |
|  | **Nadwozie zawieszenie, koła** |
| **9.** | kolor nadwozia ( odcienie ciemnych kolorów metalizowanych – niebieskie, szary, srebrne, granat, czarny) |  |
| **10.** | nadwozie typu – Liftbac, sedan lub combi – 5 osobowe  |  |
| **11.** | zawieszenie adaptacyjne z możliwością wyboru trybu pracy |  |
| **12.** | lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane (automatycznie ściemniające się po stronie kierowcy) |  |
| **13.** | koła 18″ obręcze ze stopów lekkich |  |
| **14.** | dwa komplety opon: opony odpowiednie do pory roku w której pojazd będzie odbierany oraz dodatkowy komplet opon (odpowiednio zimowych lub letnich, innych niż opony w które wyposażony jest pojazd). |  |
| **15.** | bezdotykowo otwierana klapa bagażnika |  |
| **16.** | pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe |  |
| **17.** | wycieraczka tylnej szyby |  |
|  | **Bezpieczeństwo** |
| **18.** | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla zewnętrznych siedzeń z tyłu |  |
| **19.** | 3-punktowe bezpieczeństwa z możliwością regulacji wysokości dotyczy pasów w przednim rzędzie foteli |  |
| **20.** | poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera, dla pasażera z funkcją dezaktywacji |  |
| **21.** | boczne poduszki powietrzne z przodu |  |
| **22.** | kurtyny powietrzne  |  |
| **23.** | poduszka chroniąca kolana kierowcy |  |
| **24.** | poduszki powietrzne boczne dla zewnętrznych tylnych miejsc |  |
| **25.** | ESP z ABS, ASR, MSR, HHC |  |
| **26.** | system kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania |  |
| **27.** | elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold |  |
| **28.** | funkcja rozpoznawania znaków drogowych |  |
| **29.** | aktywny tempomat z asystentem do jazdy w korku |  |
| **30.** | funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy |  |
| **31.** | kamera 360⁰ z asystentem inteligentnego parkowania |  |
| **32.** | funkcja monitorowana martwego pola |  |
| **33.** | asystent pasa ruchu |  |
| **34.** | autoalarm z funkcją monitorowania wnętrza pojazdu |  |
| **35.** | bezkluczykowy system obsługi pojazdu |  |
| **36.** | funkcja monitorowania ciśnienia w oponach |  |
|  | **Wnętrze pojazdu** |
| **37.** | tapicerka skórzana w kolorze ciemnym (odcienie-brązu lub czarna) |  |
| **38.** | dywaniki gumowe (przód, tył, część bagażowa) |  |
| **39.** | przednie fotele podgrzewane i wentylowane elektrycznie sterowane z funkcją pamięci |  |
| **40.** | tylna kanapa składana i dzielona (podłokietnik, przejście do części bagażowej) |  |
| **41.** | uchwyt na tablet |  |
| **42.** | rolety przeciwsłoneczne na szybę tylną i szyby w drzwiach tylnych |  |
| **43.** | wielofunkcyjna kierownica z łopatkami do zmiany biegów i obsługi multimediów |  |
| **44.** | automatyczna klimatyzacja trójstrefowa( regulacja temperatury w każdej strefie) |  |
| **45.** | cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym |  |
| **46.** | oświetlenie wewnętrzne punktowe (przód i tył) |  |
| **47.** | elektrycznie sterowanie szyb (przód i tył) |  |
| **48.** | automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne |  |
| **49.** | min. 2 porty USB typu C |  |
| **50.** | minimum jedno gniazdo 12V  |  |
| **51.** | niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe z możliwością zdalnego sterowania |  |
| **52.** | obsługa głosowa |  |
|  | **Oświetlenie zewnętrzne** |
| **53.** | reflektory główne typu LED (funkcja – zabezpieczająca przed oślepieniem kierowcy odblaskowymi oznaczeniami pionowymi drogi) |  |
| **54.** | tylne światła typu LED z dynamicznymi kierunkowskazami |  |
| **55.** | system automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych |  |
| **56.** | światła przeciwmgłowe |  |
| **57.** | światła do jazdy dziennej ( automatyczne, czujnik zmierzchu) |  |
| **58.** | podgrzewana szyba przednia i tylna |  |
| **59.** | czujnik deszczu |  |
| **60.** | funkcja doświetlania zakrętów |  |
|  | **Multimedia** |
| **61.** | radio z funkcją odbiory programów w formie cyfrowej ( obsługa przez ekran dotykowy) |  |
| **62.** | łączność bezprzewodowa dla urządzeń Aplle CarPlay plus Android Auto |  |
| **63.** | bluetooth zestaw głośnomówiący |  |
| **64.** | ładowarka indukcyjna telefonu komórkowego |  |
|  | **Gwarancja** |
| **65.** | gwarancja fabryczna na cały pojazd min. 24 miesiące.  |  |
| **66.** | gwarancja na wady lakieru min. 3 lata |  |
| **67.** | gwarancja na perforację korozyjną nadwozia min. 12 lat |  |
| **68.** | usługi gwarancyjne świadczone w autoryzowanych przez producenta Samochodu stacjach obsługi odległości nie większej niż 15 km od granic administracyjnych Aleksandrowa Łódzkiego. |  |

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2017 r. poz. 128 ze zm.)