ZMIANA nr 9 SWZ

1. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentacji z określeniem sygnałów cyfrowych z telemetrii do sterowania i odczytu zewnętrznym systemem

2. Wystawione do sterowania zewnętrznego sygnały mają być w protokole komunikacyjnym o standardzie MODBUS TCP/RTU

3. System sterowania telemetrią ma być przystosowany do udostępniania danych do systemu sterowania użytkowanego w ZDMiKP

4. Budowany system telemetrii ma mieć zastosowany rejestrator lokalny z możliwością udostępniania danych.

5. Zamawiający wymaga aby zabudowane układy pomiarowo rozliczeniowe umożliwiały zdalny odczyt liczników rozliczeniowych.

6. Układy telemetrii mają być włączone do sieci wewnętrznej LAN ZDMiKP