Załącznik nr 5 do SWZ DZP.271.34.2024

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH** |
| **L.P.** | **OPIS PARAMETRU / WARUNKU** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany/podać** | **Parametr****oceniany** |
| **I.** | **Dane ogólne** |
| 1. | Nazwa i typ Sprzętu (zestaw komputerowy) | podać |  |
| 2. | Producent/kraj pochodzenia (zestaw komputerowy) | podać |  |
| 3. | Rok produkcji - (zestaw komputerowy) | podać |  |
| 4. | Adres witryny internetowej umożliwiającej weryfikacje zestawu komputerowego **(zgodnie z SWZ Rozdział IV pkt. 8)** | podać |  |
| 5. | Nazwa i typ Sprzętu laptop L1 | podać |  |
| 6. | Producent/kraj pochodzenia laptop L1 | podać |  |
| 7. | Rok produkcji - laptop L1 | podać |  |
| 8. | Adres witryny internetowej umożliwiającej weryfikacje laptopa L1 **(zgodnie z SWZ Rozdział IV pkt. 8)** | podać |  |
| 9. | Nazwa i typ Sprzętu laptop L2 | podać |  |
| 10. | Producent/kraj pochodzenia laptop L2 | podać |  |
| 11. | Rok produkcji - laptop L2 | podać |  |
| 12. | Adres witryny internetowej umożliwiającej weryfikacje laptopa L2 **(zgodnie z SWZ Rozdział IV pkt. 8)** | podać |  |
| 13. | Nazwa i typ Sprzętu urządzenie wielofunkcyjne | podać |  |
| 14. | Producent/kraj pochodzenia urządzenie wielofunkcyjne | podać |  |
| 15. | Rok produkcji - urządzenie wielofunkcyjne | podać |  |
| 16. | Nazwa i typ Sprzętu projektor multimedialny | podać |  |
| 17. | Producent/kraj pochodzenia projektor multimedialny | podać |  |
| 18. | Rok produkcji - projektor multimedialny | podać |  |
| **II.** | **Wymagania techniczne: zestaw komputerowy (monitor+ jednostka centralna - 40 kompletów**  |
| 1. | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście CPU Benchmark wynik min. 24850 punktów zgodnie z załącznikiem „Ranking procesorów”, procesor min. 6 rdzeniowy | Tak, podać |  | bez oceny |
| 2. | Min. 8GBDDR43200 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB | Tak , podać |  | bez oceny |
| 3. | Dysk twardy Min. M.2 512 GB SSD PCIe NVMe  | Tak , podać |  | bez oceny |
| 4. | Porty wideo min.:* 1 x Display Port
* 1 x HDMI
* 1x VGA
 | Tak , podać |  | bez oceny |
| 5. | Interfejsy sieciowe min.:* LAN 10/100/1000 Mbps
 | Tak, podać |  | bez oceny |
| 6. | Napęd optyczny min. DVD-RW | Tak, podać |  | bez oceny |
| 7. | Złącza - panel przedni min.:- USB-C 3.2 - 1 szt.- USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.- Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (combo jack - 3,5mm)-1szt. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 8. | Złącza - panel tylny min:- USB 2.0 - 2 szt.- USB 3.2 - 2 szt.- RJ-45 (LAN) - 1 szt.- Display Port - 1 szt.- VGA - 1 szt.- HDMI - 1 szt.- 1x wyjście słuchawkowe (3,5mm) - 1szt.- AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 9. | Obudowa typu SFF | Tak |  | bez oceny |
| 10. | System operacyjny komputerów powinien :* umożliwiać współprace z posiadanym przez BCO-SM w Bielsku-Białej oprogramowaniem medycznym oraz administracyjnym min. Siemens Syngo.via , GE AW Serwer , Asseco Info-medica , AMMS, Agfa .
* podłączenie komputerów do wykorzystywanego w szpitalu kontrolera domeny Microsoft Active Directory.
* współpracę z istniejąca infrastrukturą sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem i systemami informatycznymi , do których należą: serwery, laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia drukujące, urządzenia sieciowe, systemy Windows,
* klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
 | Tak, podać |  | bez oceny |
| 11. | W zestawie klawiatura i mysz optyczna, przewód zasilający, podkładka pod mysz | Tak |  | bez oceny |
| **III.** | **Monitor** |  |  |  |
| 1. | Proporcje obrazu 16:9 | Tak |  | bez oceny |
| 2. | Przekątna ekranu min. 23,8 cale | Tak, podać |  | bez oceny |
| 3. | Rodzaj matrycy IPS | Tak |  | bez oceny |
| 4. | Podświetlenie typu WLED | Tak |  | bez oceny |
| 5. | Rozdzielczość min. 1920x1080 | Tak, podać |  | bez oceny |
| 6. | Odświeżanie matrycy  | Tak, podać |  | 100Hz i więcej - 5pkt.poniżej 100Hz - 0 pkt. |
| 7. | Czas reakcji max. 4 ms | Tak, podać |  | bez oceny |
| 8. | Jasność min. 250 cd/m2 | Tak, podać |  | bez oceny |
| 9. | Kontrast statyczny min. 1300:1 | Tak, podać |  | bez oceny |
| 10. | Kąt widzenia poziomy min. 178 °Kąt widzenia pionowy min. 178 ° | Tak, podać |  | bez oceny |
| 11. | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |  | bez oceny |
| 12. | Regulacja wysokości | Tak |  | bez oceny |
| 13. | Wbudowane głośniki min. 2Wx2 | Tak |  | bez oceny |
| 14. | Gniazda wejścia/wyjścia min.:* 1 x HDMI
* 1 x Display Port
 | Tak,podać |  | bez oceny |
| 15. | W zestawie:* Kabel HDMI
* Kabel zasilający
 | Tak |  | bez oceny |
| 16. | Monitor z jednostką centralną od jednego producenta  | Tak, podać |  | Tak - 15 pkt.Nie – 0 pkt.  |
| **IV.** | **Wymagania techniczne komputerów przenośnych typu laptop L1 - 7 sztuk** |
| 1. | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście CPU Benchmarkwynik min. 15990 punktów zgodnie z załącznikiem „Ranking procesorów”, procesor min. 10 rdzeniowy | Tak, podać |  | bez oceny |
| 2. | Min. 16 GBDDR55200 MHzmożliwość rozbudowy do min 32GB | Tak , podać |  | bez oceny |
| 3. | Dysk twardy Min. M.2 512 GB SSD PCIe NVMe  | Tak , podać |  | bez oceny |
| 4. | Typ matrycy matowa LEDPrzekątna min. 15,6”jasność matrycy min 300 cd/m2Rozdzielczość min 1920x1080 | Tak , podać |  | bez oceny |
| 5. | Interfejsy sieciowe min.:-Wi-Fi 6-LAN 10/100/1000 Mbps-Bluetooth 5.2 | Tak, podać |  | bez oceny. |
| 6. | Złącza min.:- USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.- USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery)-1 szt.- Thunderbolt 4 / USB 4 40Gbps – 1szt.- HDMI - 1 szt.- RJ-45 (LAN) - 1 szt.- Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe-1szt.- Czytnik kart pamięci - 1 szt.- wejście zasilania - 1 szt. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 7. | Bateria pojemność min 45Wh | Tak, podać |  | bez oceny |
| 8. | System operacyjny komputerów powinien :* umożliwiać współprace z posiadanym przez BCO-SM w Bielsku-Białej oprogramowaniem medycznym oraz administracyjnym min. Siemens Syngo.via , GE AW Serwer , Asseco Info-medica , AMMS .
* podłączenie komputerów do wykorzystywanego w szpitalu kontrolera domeny Microsoft Active Directory.
* współpracę z istniejąca infrastrukturą sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem i systemami informatycznymi , do których należą: serwery, laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia drukujące, urządzenia sieciowe, systemy Windows,
* klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
 | Tak, podać |  | bez oceny |
| 9. | W zestawie mysz optyczna bezprzewodowa, zasilacz, przewód zasilający | Tak, podać |  | bez oceny |
| 10. | Waga laptopa max 1,8kg | Tak, podać |  | bez oceny |
| 11. | Zabezpieczenia:- szyfrowanie TPM- możliwość zabezpieczenia linką- Kamera z wbudowaną zaślepką | Tak, podać |  | bez oceny |
| 12. | Inne funkcje/wyposażenie:-Czytnik linii papilarnych-Wydzielona klawiatura numeryczna, -touchpad, -kamera internetowa-Podświetlana klawiatura | Tak, podać |  | Bez oceny |
| **V.** | **Wymagania techniczne komputerów przenośnych typu laptop L2 - 4 sztuk** |
| 1. | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście CPU Benchmarkwynik min. 17550 punktów zgodnie z załącznikiem „Ranking procesorów”, procesor min. 12 rdzeniowy (w tym min. 2 rdzenie z taktowaniem 4,9GHz w trybie maksymalnej wydajności)  | Tak, podać |  | bez oceny |
| 2. | **Min. 32 GB DDR5 6400 MHz**  | Tak , podać |  | bez oceny |
| 3. | Dysk twardy Min. M.2 512 GB SSD PCIe NVMe  | Tak , podać |  | bez oceny |
| 4. | Typ matrycy OLED 120HzPrzekątna min. 13,6” max. 14”jasność matrycy min 400 cd/m2Rozdzielczość min 2880 x 1800 | Tak , podać |  | bez oceny |
| 5. | Interfejsy sieciowe min.:* Wi-Fi 6e
* Bluetooth 5.1
 | Tak, podać |  | bez oceny. |
| 6. | Złącza min.:- USB Typu-C Thunderbolt 4 - 2 szt.- USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.- HDMI - 1szt.- Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe-1szt. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 7. | Bateria pojemności min. 55Wh | Tak, podać |  | bez oceny |
| 8. | System operacyjny komputerów powinien :* umożliwiać współprace z posiadanym przez BCO-SM w Bielsku-Białej oprogramowaniem medycznym oraz administracyjnym min. Siemens Syngo.via , GE AW Serwer , Asseco Info-medica , AMMS .
* podłączenie komputerów do wykorzystywanego w szpitalu kontrolera domeny Microsoft Active Directory.
* współpracę z istniejąca infrastrukturą sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem i systemami informatycznymi , do których należą: serwery, laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia drukujące, urządzenia sieciowe, systemy Windows,
* klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
 | Tak, podać |  | bez oceny |
| 9. | W zestawie mysz optyczna bezprzewodowa, zasilacz, przewód zasilający, pokrowiec | Tak, podać |  | bez oceny |
| 10. | Waga laptopa max 1,1kg | Tak, podać |  | bez oceny |
| 11. | Zabezpieczenia min.:- szyfrowanie TPM- możliwość zabezpieczenia linką- Kamera z wbudowaną zaślepką | Tak, podać |  | bez oceny |
| 12. | Inne funkcje/wyposażenie min.:-Czytnik linii papilarnych-touchpad, -kamera internetowa-Podświetlana klawiatura | Tak, podać |  | Bez oceny |
| **VI.** | **Wymagania techniczne: Urządzenie wielofunkcyjne - 11 szt.** |
| 1. | Typ urządzenia:Wielofunkcyjne monochromatyczne A4 | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Prędkość drukowania i kopiowania:min. 35 str. A4 na minutę | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 3. | Rozdzielczości min:1200 dpi  | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 4. | Czas nagrzewania: max. 17s | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 5. | Czas pierwszego wydruku: max. 6,8 sekundy | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 6. | Czas pierwszej kopii max. 6,4 sekundy  | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 7. | Waga netto max 20kg | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 8. | **Obsługa Papieru min: 100 – kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na min 250 arkuszy; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm** | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 9. | Moduł dupleksu w standardzie min : Dwustronne drukowanie: 60–120 g/m²; A4, Letter, Legal | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 10. | Pojemność wyjściowa: min. 100 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 11. | Podajnik dokumentów min: 50 arkuszy, 50 – 160 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 12.  | Wyświetlacz min. : wyświetlacz LCD min. 2 cale | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 13. | Złącza min: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | **Skanowanie** |  |  |  |
| 14. | Metody kompresji min. MMR/JPEG | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 15. | Typ plików min: TIFF, PDF, PDF/A-1 , szyfrowany PDF, JPEG | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 16. | Funkcje min.: Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 17. | Rozpoznawanie oryginału min.: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Niewyraźny Tekst, Fine Line, Tekst pod OCR | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 18. | Funkcjonalności skanera min. : Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network) | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 19. | Rozdzielczość skanowania min : 600dpi | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 20. | Prędkość skanowania jednostronnie: min. 35 obrazów (A4, mono) na minutę,min.23 obrazy (A4, kolor) na minutę | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 21. | Prędkość skanowania dwustronnie:min. 32 obrazów (A4, mono) na minutę,min. 16 obrazy (A4, kolor) na minutę | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | **Eksploatacja** |  |  |  |
| 22. | Koszt wydruku 1 strony przy wykorzystaniu materiałów producenta urządzenia wielofunkcyjnego (Podany minimalny koszt zadruku nie przekraczający 5% strony A4 z wykorzystaniem pojedynczego wkładu wg normy producenta) max. 10 gr | Tak, podać wydajność zespołu toner-bęben z podaniem rynkowych cen materiałów eksploatacyjnych na dzień składania oferty |  | 10 gr - 0 pkt.≤ 5 gr - 10 pkt.  |
| **VII** | **Wymagania techniczne: Projektor multimedialny - 1szt.** |
| 1. | Technologia wyświetlania: DLP | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Rozdzielczość natywna min. 1920 x 1080 (FHD) | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 3. | Format obrazu min. : 4:3 16:9 16:10 | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 4. | Jasność min. 3800lm | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 5. | Kontrast min. 20000:1 | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 6. | Wielkość rzutowanego obrazu min. od 30” do 300” | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 7. | Żywotność lampy min.6 000 h (tryb normalny)10 000 h (tryb ekonomiczny)10 000 h (tryb ultra ekonomiczny) | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 8. | Złącza min.Wejście audio - 1 szt.Wyjście audio - 1 szt.HDMI - 2 szt.VGA in (D-sub) - 1 szt.VGA out (D-sub) - 1 szt.S-Video - 1 szt.USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt.Mini USB - 1 szt.RS-232 - 1 szt.AC in (wejście zasilania) - 1 szt.  | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 9. | Głośniki Tak | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Dołączone akcesoria min.:PilotKabel HDMI min. 10mKabel zasilający | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ekran do projektora multimedialnego  |
| 11. | Powierzchnia projekcyjna: Biała, matowa | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Wysokość min. 110cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 13. | Szerokość min. 203cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 14. | Format 16:9 | Tak |  | Bez oceny |
| 15. | Mocowanie: Ścienne Sufitowe | Tak |  | Bez oceny |
| 16. | Dodatkowe funkcje min.: Automatyczny system blokujący ekranPłynne zwijanie ekranu | Tak, podać |  | Bez oceny |
| **VIII** | **INNE** |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej) | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Oświadczenie (wraz z kopią deklaracje zgodności CE) potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważne deklaracje zgodności CE – **dołączyć do oferty.** | Tak |  | bez oceny |
| 3. | Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji dla sprzętu. (podać) | Tak, podać |  | 24 miesiące - 0 pkt.36 miesięcy i więcej - 15 pkt |
| 4. | Wykonanie w ramach wynagrodzenia umownego obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu oraz przepisami prawa w cenie oferty . Lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku kalendarzowym  | Tak |  | bez oceny |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. | Tak |  | bez oceny |
| 6. | Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 7. | Czas reakcji serwisu do 48 **godzin** w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych.  | Tak |  | bez oceny |
| 8. | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 7 **dni** roboczych w przypadku konieczności dostarczenia nowych części 7 dni . W przypadku przedłużenia czasu naprawy powyżej 10 roboczych dni konieczność wstawienia sprzętu zastępczego tej samej klasy. | Tak |  | bez oceny |
| 9. | Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 5 lat od daty dostarczenia Sprzętu. | Tak |  | bez oceny |
| 10. | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego typu (techniczne, lub wynikające z wad ukrytych) powodują wymianę elementów na nowe. | Tak |  | bez oceny |

Pieczęć firmowa Wykonawcy/ów

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowane, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (Sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte

w SWZ, jest fabryczne nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo personelu i zapewnia wymagany poziom usług.

**Wszystkie elementy jednostki centralnej komputera muszą być przykręcone/zamontowane zgodnie ze  sztuką i zgodnie z przeznaczeniem - nie dopuszczalne jest stosowanie wypełnień z materiałów nie dedykowanych do takich zastosowań. Zamawiający nie dopuszcza również stosowania adapterów bądź kabli przejściowych.**

 ............................................................................

miejscowość i data

**Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego**

dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF