Załącznik nr 1

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

Przedmiot zamówienia: **Wymiana paneli podłogowych na wykładzinę winylową na Auli Błękitnej w budynku Centrum Konferencyjnego przy ul. Dybowskiego 11**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana paneli podłogowych na wykładzinę winylową.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagane Parametry wykładziny:** | **Oferowane parametry wykładziny\*** | **Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)\*** |
| Materiał – wykładzina heterogenicznaWaga całkowita min – 4100-4395 gr/m2Grubość całkowita – minimum 2,5mmWarstwa użytkowa – 0,65 do 0,7 mmTyp zawartości spoiwa – Typ IKlasa palności – Bfl-S1Klasa użytkowa min.– 34-43Izolacja cieplna - minimum 0,25 m2/KWOdporność barw na światło >= 6Odporność na ścieranie >= 2.0 mm3Ładowanie elektrostatyczne <2kVAntypoślizgowość – R10Całkowita emisja LZO po 28 dniach <10 µg/m3Wybór z palety min. 60 kolorów |  |  |

*\*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Do zakresu zadania należy:

1. Demontaż foteli drewnianych 187 szt.
2. Demontaż listew przypodłogowych drewnianych ( 63mb)
3. Demontaż paneli podłogowych z podkładem ok 230m2
4. Demontaż listew progowych szt.2
5. Utylizacja materiału
6. Uzupełnienie ubytków w posadzce ( naprawa do 5%)
7. Gruntowanie podłoża – 230m2
8. Szpachlowanie płyt OSB
9. Montaż paneli LVT gr. 2,5mm na klej (warstwa ścieralna 0,7mm)- 230m2
10. Listwy narożne wyklejane panelami LVT -149mb
11. Listwy progowe szt.2
12. Montaż listew przypodłogowych drewnianych ok 63mb
13. Przeniesienie puszki podłogowej z montażem nowej puszki zawierającej 2 gniazda 230V, 2xRJ45, HDMI, Audio

Załączony opis stanowi element pomocniczy. W przypadku konieczności wykonania innych prac, których nie uwzględnia opis a niezbędnych wg Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia należy je uwzględnić w swojej wycenie.

 *………………………………………………………*

*Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ*

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*