**Gdynia, dnia 07-11-2023 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***„Dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego” Nr sprawy - D25M/251/N/40-71rj/23***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o zmianie treści SWZ w następującym zakresie Załącznika nr 7:

**2. SKANER BEZPRZEWODOWY 1D/2D**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr** | **Opis** |
| Wymagana ilość | 50 kompletów |
| Rodzaj sprzętu | Laserowy czytnik kodów kreskowych 2D |
| Cechy: | Technologia area imager. Odczyt kodów 2D. Odporna na wypadki z wysokości na 1,5m. Technologia połączeniowa Bluetooth 5.0 do 50m. Akumulator 2200mAh do 12 godzin pracy po 4 godzinach ładowania. Rozpoznaje kody zniekształcone, o dużej gęstości i objętości, zarówno z wyświetlaczy urządzeń mobilnych, jak i w wersji papierowej. W zestawie czytnik, kabel, podstawka (baza). Skaner w wersji przeznaczonej do wykorzystania w środowisku szpitalnym (z powłoką antybakteryjną, dedykowane do zastosowań medycznych). |
| Rodzaj czytnika | Imager 2D |
| Źródło światła | Wzór celujący: zielony LED |
| Kolor oświetlenia | Biały lub czerwony LED |
| Odległość odczytu | Dla EAN 13 min. 50-495mm  Dla Code39 min. 70mm-215mm  Dla PDF417 min. 50mm-220mm  Dla QR min. 20mm-325mm |
| Rozdzielczość czujnika | 1280x800CMOS |
| Prędkość odczytu | Co najmniej 50cm/s |
| Sygnalizacja | Bezpośredni wskaźnik odczytu, sygnał dźwiękowy |
| Dostępne interfejsy | USB, RS232 |
| Odczyt kodów | 1D: EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code 128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code 39, Code 93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Posy 25, Plessey Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS 1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128  2D: PDF417, MicroPDF 417, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible, Maxicode |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

**II.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. pytanie dotyczy "Skaner bezprzewodowy 1D/2D". Prośba o sprecyzowanie ilość jaka powinna być oferowana W "TABELA NR 1: WARUNKI I TERMINY DOSTAWY" kolumna razem jest 50 a w spec. technicznej 28 kompletów.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający informuje, że prawidłowa ilość kompletów to 50. W tym zakresie dokonał stosownych modyfikacji.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

*Sekretarz Komisji Przetargowej*

*Małgorzata Brancewicz-Malec*