Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń dźwigowych, zgodnie z książkami rewizji, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego eksploatacji dźwigów.

Konserwacja winna odbywać się raz w miesiącu i obejmować cały nadzór nad urządzeniami w celu utrzymania ich w ciągłej sprawności technicznej, tj.:

- sprawdzanie ruchu bezpieczeństwa w ramach obowiązujących przepisów, tj. instalacji sterowej, końcówek linowych, lin, urządzeń napędowych, itp.,

- usuwanie drobnych usterek i wad działania urządzeń, smarowanie wciągarek, aparatury chwytnej oraz wymiana na nowe drobnych części jak sprężynki, wkręty, podkładki, nakrętki, itp.,

- uzupełnienie smaru oraz oleju lub całkowita ich wymiana,

- czyszczenie urządzeń sterujących.

Szczegółowy wykaz prac konserwacyjnych ujęty został w załączniku.

Nie ma obowiązku składania ofert do wszystkich obiektów.

Istnieje możliwość składania ofert częściowych według miejscowości ujętych w załączniku.