Stęszew, dnia 21.08.2023 rok

IN 271.2.7.2023

Dotyczy: **Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Srocko na terenie Gminy Stęszew.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

**Pytanie 1.**

Przedmiar robót Dział nr 13 pozycja nr 15 mówi o: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm w ilości 1009,40m2

- Proszę o podanie rodzaju betonu z jakiego ma być wykonana podbudowa i czy może to być gotowa mieszanka z betoniarni?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wymaga mieszanki betonowej o zawartości cementu 0,0337 t/m2, mieszanka nie powinna przekraczać klasy betonu C8/10. Dopuszcza się zastosowanie gotowej mieszanki z betoniarni.

**Pytanie 1.**

Przedmiar robót Dział nr 19 pozycja nr 25 mówi o: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym rolniczym - wjazd na działkę w ilości 13,80m2

- Proszę o podanie rodzaju betonu z jakiego ma być wykonana podbudowa i czy może to być gotowa mieszanka z betoniarni?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wymaga mieszanki betonowej o zawartości cementu 0,0337 t/m2, mieszanka nie powinna przekraczać klasy betonu C8/10. Dopuszcza się zastosowanie gotowej mieszanki z betoniarni.

Otrzymują;

1.wykonawcy,

2.strona internetowa

3.a/a