**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„ZAKUP ŁODZI MOTOROWEJ WRAZ Z SILNIKIEM W CELU OCHRONY WÓD RZEKI NAREW I JEJ DOPŁYWÓW”**

**Dane techniczne:**

1. **Łódź aluminiowa TUNA 485 DC AL. – lub równoważna, zgodnie z określonymi parametrami (FABRYCZNIE NOWA)**

Długość kadłuba: 4,50 m – 4,85 m  
Długość całkowita: 4,50 m – 4,85 m  
Szerokość: 1,80 m – 1,85 m  
Wysokość pokładu: 0,80m – 0,85 m  
Wysokość pawęży – 508mm (L)   
Maksymalna liczba załogi – 5 osób  
Moc silnika – 60KM  
Kategoria – C

**Wyposażenie:**

– Okablowanie elektryczne  
– Pompa zęzowa  
– Koło sterowe, przekładnia, sterociąg  
– Przestronny schowek przy sterówce  
– Schowek dziobowy  
– Oświetlenie nawigacyjne  
– Podwójna konsola z owiewkami, schowek w konsoli pasażera  
– Akumulator  
– Wyłącznik akumulatora  
– Gniazdo 12V  
– Poręcze  
– Cuma

– zbiornik paliwa 40L  
– pokrowiec do transportu i przechowywania  
– drabinka

- mała rama A na prawęży

- szperacze LED (halogenowe) zamontowane na ramie A

- reling z tyłu do sygnalizacji wraz z halogenami

- radio

- gaśnica

- daszek na łodzi

1. **Silnik zaburtowy moc 60 KM (fabrycznie nowy): Mercury F60 ELPT EFI lub**

**Yamaha, Suzuki, Honda** lub równoważny.