**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Naprawa urządzenia LRAD -500X-RE-G będzie polegała na:

- wymianie kabli zasilających pomiędzy urządzeniem (głośnikiem), a panelem sterowania wraz z mufą siłową,

- sprawdzeniu powodu szybkiego przepalania bezpieczników,

- sprawdzeniu przyczyn wyłączania urządzenia podczas nadawania komunikatów przez dłuższy czas i podczas pracy w ustawieniu wysokiej częstotliwości (głośności),

- wyeliminowaniu sprzężeń,

 - wyeliminowaniu przerw w nadawanych komunikatach spowodowanych uszkodzeniem mikrofonu,

- zabezpieczeniu urządzenia przed skutkami opadów atmosferycznych mufy siłowej znajdującej się na pace pojazdu.

Wykonawca zdemontuje/zainstaluje urządzenie na własny koszt.

Koszty transportu po stronie Wykonawcy.