**URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 KOLOR**

**Kyocera TASKalfa 4052Ci** wraz z dodatkowym wyposażeniem opcjonalnym:

- podajnik dokumentów DP-7110,
- podstawa PF-7100,

- komplet tonerów o pełnej pojemności TK-8525CMYK,

- bezterminowa licencja Scan Extension Kit (A),

- rozszerzona gwarancja na 60 miesięcy wraz z pakietem bezpłatnych przeglądów on-site.

**Szczegółowa specyfikacja:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | technologia laserowa, czterobębnowa  |
| Format oryginału i kopii | A6-A3 |
| Prędkość drukowania | Min. 40 stron A4 / min. w kolorze i mono |
| Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | kolorowej maks. 7 sek., czarno-białej maks. 6 sek. |
| Czas nagrzewania | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |
| Kopiowanie wielokrotne | do 999 kopii |
| Pamięć RAM | min. 4 GB |
| Dysk SSD lub HDD  | min. 320 GB |
| Zoom | 25-400%  |
| Panel operatora | Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim, panel z regulowanym położeniem w min. 2 pozycjach. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi poprzez ekran dotykowy urządzenia. |
| Dupleks | automatyczny, obsługa papieru 70-250 g/m2 |
| Podajnik dokumentów | Dwustronny-jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 270 ark. (A4, 80 g/m2) |
| Podajniki papieru | * podajnik automatyczny min. 4 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-300 g/m2 (w tym min. dwa obsługujące papier formatu A3);
* taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2
 |
| Odbiór wydruków i kopii | Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) |
| Język opisu strony | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |
| Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb |
| Funkcje skanowania | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów |
| Rozdzielczość skanowania | 600 dpi  |
| Prędkość skanowania | kolor: min. 80 str. / min. (300 dpi/A4) |
| Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, **PDF przeszukiwalny (OCR)**, JPEG, TIFF, XPS |
| Dołączone oprogramowanie | Monitorowanie i zarządzanie urządzeniem przez sieć komputerową |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem) | **Tonery**: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 20 000 stron kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798) oraz 30 000 stron mono A4 (zgodnie z ISO 19752)**Bębny**: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 600 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| Możliwość rozbudowy | * Podajnik papieru na min. 3000 ark. (A4, 80 g/m2)
* Standardowy faks klasy Super G3
* Finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru o wadze 60-300 g/m2 , zszywacz min. 50 ark.
 |
| Gwarancja | 60 miesięcy na miejscu użytkowania urządzenia. Instalacja urządzenia on-site w cenie oferty. |
| Serwis | Bezpłatne przeglądy wykonywane co 6 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta, w trakcie trwania gwarancji (60 miesięcy), w miejscu użytkowania urządzenia.Bezpłatna wymiana wszelkich części zamiennych i eksploatacyjnych -z wyjątkiem tonerów.Czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia awarii |
| Wymagania dodatkowe | Oferent musi posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego - lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty |
|  | Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty |
|  | Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty |