*Załącznik nr 8 do SWZ.*

1. **Zasady dotyczące odbioru ze stacji przeładunkowej odpadów Bytkowo ul. Topolowa 6 oraz przetransportowania do miejsca zagospodarowania odpadów:**
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojazdów niezbędnych do świadczenia usług i ponosi wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem napraw lub wymiany.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania minimum dwoma pojazdami ze skrzyniami samowyładowczymi lub hakowcami (podwozie z systemem hakowym 1570 mm) o DMC minimum 25 ton,
4. Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów.
5. Każdego dnia po zakończeniu świadczenia usług pojazdy powinny być opróżnione z odpadów.
6. Każdego dnia przed rozpoczęciem świadczenia usług pojazdy powinny być czyste wewnątrz i na zewnątrz.
7. Wykonawca zapewni zachowanie właściwego stanu sanitarnego i technicznego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu, serwis) w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i wymogów sanitarnych. Jeżeli w opinii Zamawiającego i/lub Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo, stan sanitarny pojazdów (w tym czystość i estetyka zewnętrzna) nie jest właściwa, Wykonawca zastosuje się do wydanych przez Zamawiającego w tym zakresie zaleceń.
8. Niedopuszczalne jest ładowanie pojazdów ponad dopuszczalną ładowność.
9. Transport odpadów winien odbywać się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.
10. Transport odpadów winien odbywać się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
11. Odpady winne być transportowane wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz danymi zlecającego transport odpadów.
12. Pojazdy transportujące odpady winne być oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
13. **Pozostałe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:**
14. Dni oraz godziny, a także sposób odbioru odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej należy uzgodnić z  Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o., które prowadzi stację przeładunkową w Bytkowie. Stacja pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.
15. Warunki odbioru, powiadamiania o konieczności odbioru odpadów itp. ze stacji przeładunkowej Wykonawca uzgadnia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o., które prowadzi stację w Bytkowie.
16. Wykonawca zapozna wszystkich swoich pracowników, którzy będą transportować bioodpady ze stacji przeładunkowej w Bytkowie z transportem wewnątrzzakładowym i zasadami ruchu obowiązującymi w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.
17. Maksymalna ilość magazynowa jednorazowa Punktu Przeładunkowego w Bytkowie to 40 Mg bioodpadów o kodzie 20 01 02.
18. Załadunek odbywa ładowarką teleskopową z łyżką o poj. 2 m3, wysokość maksymalna załadunku do 5 m.
19. Czas załadunku ok.40 min. dla 1 pojazdu o ładowności 20 Mg.
20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację odbioru odpadów ze stacji przeładunkowej, koordynację i dostosowanie do częstotliwości odbioru wynikającej z potrzeb.
21. Koordynatorzy realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo:

- Karolina Adamczyk, e-mail: [karolina.adamczyk@puk.com.pl](mailto:karolina.adamczyk@puk.com.pl), tel. 609 009 723

- Adam Kasperek, e-mail: [adam.kasperek@puk.com.pl](mailto:adam.kasperek@puk.com.pl), tel.506 121 259