**Załącznik nr 4.4. do SWZ**

**Formularz oferowanego przedmiotu zamówienia – część czwarta zamówienia**

Dostawa 1 szt. zamiatarki

………………………………………………………….(producent/model)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **OPIS OFEROWANEGO**  **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| 1 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 lub 2024 |  |
| 2 | Maszyna doczepna do ciągnika rolniczego, montowana na jego przednim TUZ-ie służąca do czyszczenia nawierzchni drogowych |  |
| 3 | Podnośnik śrubowy |  |
| 4 | Szczotka walcowa o średnicy min. 650 mm |  |
| 5 | Wskaźnik pozycji i wysokości zamiatarki |  |
| 6 | Przednie i tylne kółko podporowe |  |
| 7 | Regulacja skrętu zamiatarki o min 25 stopni |  |
| 8 | Prawa i lewa szczotka boczna o średnicy 500-600 mm. Każda ze szczotek bocznych musi być niezależnie włączana, a jej prędkość może być regulowana autonomicznie. |  |
| 9 | Zbiornik o pojemności min. 400 l z uchylanym hydraulicznie dnem |  |
| 10 | Układ zraszania ze zbiornikiem na wodę o pojemności min. 300 l |  |
| 11 | Uniwersalna ramka mocowania |  |
| 12 | Szerokość robocza pracy zamiatarki od 2,1 do 3,2 m. |  |
| 13 | Certyfikat CE |  |

**Opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym,**

**podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**