Kraków, 07.07.2023

DZ.271.50.678.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 22 61

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.50.2023 pn. Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii współfinasowany z dotacji ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Wnosimy o dodanie do zał. nr 3 do SWZ zapisu: ,, W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy czas naprawy wynosi max. 14 dni.”

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pakiet III - Wideobronchoskop - 3 sztuki**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 23 (dla pakietu III), pkt. 21 (dla pakietu IV), pkt. 27 (dla pakietu VI): „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy.” Na zapis następującej treści: „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 24 (dla pakietu III), pkt. 21 (dla pakietu IV), pkt. 28 (dla pakietu VI): „gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy.” Na zapis następującej treści: „gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych   
w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych spoza Polski?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, ale wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2022 r.? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym pkt 4 w pakiecie nr III przyjmuje postać:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |

**Pakiet IV - Wideobronchoskop ultrasonograficzny - 2 sztuki**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 23 (dla pakietu III), pkt. 21 (dla pakietu IV), pkt. 27 (dla pakietu VI): „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy.” Na zapis następującej treści: „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 24 (dla pakietu III), pkt. 21 (dla pakietu IV), pkt. 28 (dla pakietu VI): „gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy.” Na zapis następującej treści: „gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych

w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych spoza Polski?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 15: “zawór ssawny z częścią podłączaną do ssaka odłączany i w pełni rozbieralny w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji.” Na zapis następującej treści: “zawór ssania demontowalny, jednorazowego użytku.”?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę . W związku z powyższym pkt 15 w pakiecie nr IV przyjmuje postać:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | zawór ssania demontowalny, jednorazowego użytku | TAK, podać |  | – |

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 17: „w zestawie do każdego oferowanego wideobronchoskopu ultrasonograficznego - dedykowane zawory biopsyjne wielorazowego użytku - 80 sztuk.” Na zapis następującej treści: „w zestawie do każdego oferowanego wideobronchoskopu ultrasonograficznego - dedykowane zawory biopsyjne jednorazowego użytku - po 40 sztuk.”?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę . W związku z powyższym pkt 17 w pakiecie nr IV przyjmuje postać:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | w zestawie do każdego oferowanego wideobronchoskopu ultrasonograficznego - **dedykowane zawory biopsyjne jednorazowego użytku - po 40 sztuk** | TAK, opisać,  podać nr katalogowy oraz producenta |  | – |

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, ale wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2022 r.? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym pkt 4 w pakiecie nr IV przyjmuje postać:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |

**Pakiet V - Tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem - 1 zestaw**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. wózek aparaturowy, uchwyt kamery, wysięgnik na płyny, spełniających opis w SWZ, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

**Odp.: Tak.**

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych za nieterminową naprawę?

**Odp.: Tak.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Toru wizyjnego do torakoskopii z oprzyrządowaniem spełniającego wszystkie wymagania opisane w SWZ, którego koszty dostawy, zainstalowania, dostosowania infrastruktury, serwisowania zakupionego sprzętu oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu wkalkulowane są w cenę jednostkową netto?

**Odp.: Nie.**

poz. 85

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy nie doszło do omyłki i Zamawiający nie miał na myśli:

Światłowód ze wzmocnioną osłoną, nieprzeźroczysty, dł. 2500 [mm] ± 50 [mm], śr. 5 [mm] ± 0,2 [mm] - 8 szt.?

**Odp.: Tak, doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli: światłowód ze wzmocnioną osłoną, nieprzeźroczysty, dł. 2500 [mm] ± 50 [mm], śr. 5 [mm] ± 0,2 [mm] - 8 szt. W związku z powyższym pkt 85 w pakiecie nr V przyjmuje postać:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | światłowód ze wzmocnioną osłoną, nieprzeźroczysty, dł. 2500 [mm] ± 50 [mm], śr. 5 [mm] ± 0,2 [mm] **- 8 szt.** | TAK, opisać,  podać nr kat. oraz producenta |  | – |

Czy Zamawiający w pakiecie V, punkty od 8-36 zgodzi się na zaproponowanie poniższych rozwiązań jako rozwiązanie równoważne:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Endoskopowa kamera 4K** |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS |
| 2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) |
| 4 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy |
| 5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD |
| 6 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz |
| 7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa |
| 8 | 7 stopniowy zoom ze stopniem powiększenia 1.8x |
| 9 | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard |
| 10 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocyjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED |
| 11 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) |
| 12 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym |
| 13 | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED |
| 14 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła |
| 15 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) |
| 16 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. |
| 17 | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła Stryker z technologią AIM umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych |
| 18 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. |
| 19 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery |
| 20 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |
| 21 | Waga głowica kamery - 0,5 kg |
| 22 | Waga konsoli kamery - 5,44 kg |
| 23 | Przewód głowicy kamery - długość 3,05m |
| 24 | Wymiary konsoli kamery: 33,02 cm szer.x11,32 cm wys. X 42,23 cm głęb. |

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający w pakiecie V, punkty 44-47 zgodzi się na zaproponowanie poniższych rozwiązań, , jako rozwiązanie równoważne:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Głowica endoskopowa 4K** |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS. Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie) |
| 2 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy |
| 3 | Rozdzielczość kamery 4K UHD |
| 4 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz |
| 5 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa |
| 6 | Przewód głowicy kamery - długość 3,05m |

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający w pakiecie V, punkty od 48-57 zgodzi się na zaproponowanie poniższych rozwiązań jako rozwiązanie równoważne:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1szt** |
| 1 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów:  - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe),  - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni  - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni |
| 2 | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG |
| 3 | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm |
| 4 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD |
| 5 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia światłowodu od źródła światła, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta |
| 6 | Żywotność LED min 60 000 godzin |
| 7 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. |
| 8 | Tryb gotowości standby |
| 9 | Menu urządzenia w języku polskim |
| 10 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła |
| 11 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów |
| 13 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery |
| 14 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |
| 15 | Urządzenie laserowe klasy 1M |
| 16 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera |
| 17 | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014 |

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający w pakiecie V, punkty od 63-68 zgodzi się na zaproponowanie poniższych rozwiązań jako rozwiązanie równoważne:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10mm, kąt widzenia 0 stopni, oraz 10mm, kąt widzenia 30 stopni – 4szt.(w tym 1szt. z możliwością wizualizacji: światła widzialnego białego, fluorescencji w bliskiej podczerwieni, transiluminacji w bliskiej podczerwieni). Do każdej zaoferowanej optyki dedykowany kontener to sterylizacji. |

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający w pakiecie V, punkty od 69-84 zgodzi się na zaproponowanie poniższych rozwiązań jako rozwiązanie równoważne:

|  |  |
| --- | --- |
| **IX** | **REJESTRATOR MEDYCZNY – 1szt** |
| 1 | dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę |
| 2 | Wyposażony w porty USB 3.0 |
| 3 | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym |
| 4 | personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji |
| 5 | możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym |
| 6 | lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika |
| 7 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych |
| 8 | Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 |
| 9 | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) |
| 10 | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników |
| 11 | Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI |
| 12 | Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złacze DVI-I), 3xHDMI |
| 13 | Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 |
| 14 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe |
| 15 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć |
| 16 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie |
| 17 | Klasa wodoszczelności IPX0 |
| 18 | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) |
| 19 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, |
| 20 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz |
| 21 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM |
| 22 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego |

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający, w pakiecie V punkt 85, zgodzi się na zaoferowanie światłowodu do dedykowanego źródła światła, autoklawowalny (średnica 5.0mm, długość 3m, dedykowanego do obrazowania zieleni ICG, jako rozwiązanie równoważne ?

**Odp.: Tak, patrz odpowiedź na pytanie nr 5.**

Czy Zamawiający w pakiecie V punkty, 86-88 zgodzi się na zaoferowanie dedykowanych kontenerów do sterylizacji jako rozwiązanie równoważne?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw wyposażony był w głowicę kamery do zabiegów klasycznych, ze zintegrowanym procesorem wideo i źródłem światła, z możliwością wizualizacji zieleni indocyjaninowej ?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pakiet VI - Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca - 2 sztuki**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 23 (dla pakietu III), pkt. 21 (dla pakietu IV), pkt. 27 (dla pakietu VI): „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy.” Na zapis następującej treści: „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w poz. „Warunki gwarancji i serwisu”, pkt. 24 (dla pakietu III), pkt. 21 (dla pakietu IV), pkt. 28 (dla pakietu VI): „gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy.” Na zapis następującej treści: „gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych   
w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych spoza Polski?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, ale wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2022 r.? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym pkt 4 w pakiecie nr VI przyjmuje postać:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2022 | TAK |  | – |

**UMOWA**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §4 ust. 1-3, 7:

1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty **należnej za niedostarczoną część przedmiotu umowy** za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze, **jednak nie więcej niż 10%** **kwoty należnej za niedostarczoną część przedmiotu umowy**.

2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10 % **niezrealizowanej** kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,1% **kwoty należnej za wadliwą część przedmiotu umowy** za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po wyznaczonym terminie, **jednak nie więcej niż 10%** **kwoty należnej za wadliwą część przedmiotu umowy**.

7. (…) W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % **zamówienia**, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto** **zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwy towar**.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmodyfikuje.**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,… od daty złożenia zastrzeżenia” na ,,…

od daty uznania reklamacji”.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dodaje dodatkowych zapisów w § 4 wzoru umowy.**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie uzupełni projektu umowy o wnioskowany zapis.**

**W załączeniu do niniejszego pisma nowa jednolita obowiązująca treść Załącznika do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

Z poważaniem