### „Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI ( tabor B) zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI” – drugie postępowanie

**Wykaz urządzeń**

1. Jedno urządzenie specjalistyczne (tester przenośny, komputer klasy PC, itp.) wraz z wszelkimi adapterami, przyłączami i oprogramowaniem - umożliwiające programowanie, diagnozowanie, kalibrowanie i naprawę systemów elektronicznych odpowiedzialnych za pracę:
	1. silnika,
	2. układów ABS, ASR lub EBS,
	3. instalacji elektrycznej,
	4. urządzenia grzewczego, systemu ogrzewania i klimatyzacji,
	5. drzwi pasażerskich,
	6. układu zawieszenia pneumatycznego,
	7. skrzyni biegów,
	8. układu kierowniczego, o ile posiada elektroniczny system diagnozy,
	9. pozostałych zespołów w tym do wykonywania testów on-line magistrali CAN,
	10. elektronicznych systemów informacji pasażerskiej,
	11. urządzenia rejestrującego dane o wynikach pracy pojazdu i kierowcy,
	12. systemu monitoringu cyfrowego wizyjnego,
	13. systemu zliczania potoków pasażerskich.
2. Narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania obsług technicznych i napraw bieżących następujących podzespołów:
	1. osi przedniej i napędowej
	2. zawieszenia,
	3. układu kierowniczego,
	4. układu hamulcowego,
	5. układu klimatyzacji,
	6. silnika.