### „Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI ( tabor B) zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI” – drugie postępowanie

**Wykaz urządzeń**

1. Jedno urządzenie specjalistyczne (tester przenośny, komputer klasy PC, itp.) wraz z wszelkimi adapterami, przyłączami i oprogramowaniem - umożliwiające programowanie, diagnozowanie, kalibrowanie i naprawę systemów elektronicznych odpowiedzialnych za pracę:
   1. silnika,
   2. układów ABS, ASR lub EBS,
   3. instalacji elektrycznej,
   4. urządzenia grzewczego, systemu ogrzewania i klimatyzacji,
   5. drzwi pasażerskich,
   6. układu zawieszenia pneumatycznego,
   7. skrzyni biegów,
   8. układu kierowniczego, o ile posiada elektroniczny system diagnozy,
   9. pozostałych zespołów w tym do wykonywania testów on-line magistrali CAN,
   10. elektronicznych systemów informacji pasażerskiej,
   11. urządzenia rejestrującego dane o wynikach pracy pojazdu i kierowcy,
   12. systemu monitoringu cyfrowego wizyjnego,
   13. systemu zliczania potoków pasażerskich.
2. Narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania obsług technicznych i napraw bieżących następujących podzespołów:
   1. osi przedniej i napędowej
   2. zawieszenia,
   3. układu kierowniczego,
   4. układu hamulcowego,
   5. układu klimatyzacji,
   6. silnika.