**Specyfikacja kontenera KP-36 bez plandeki (otwarty)**

1. Kontener fabrycznie nowy.
2. Rozmiary zewnętrzne kontenera:

* długość 6500mm,
* szerokość 2300mm,
* wysokość 2400mm.

1. Grubość blachy ścian 3mm.
2. Grubość blachy **dno 5mm -** zalecana wartość (dopuszczalna min. 4mm)
3. Stalowe rolki o średnicy 160mm.
4. Rama nośna dwuteownik INP 180
5. Hak fi 50 mm, wysokość od ziemi 1570 mm
6. Dwuskrzydłowe drzwi, zamykane od zewnątrz kontenera.
7. Rama drzwi z profila 100x50x4.
8. Kontener wyposażony w haczyki montażowe do zaczepów plandeki lub siatki
9. Wieniec z profila 80x80x5 wykonany ze stali konstrukcyjnej S355.
10. Ożebrowanie boczne 80x40x4
11. Ożebrowanie dolne 80x80x4
12. Kontener wyposażony w drabinkę od strony haka
13. Smarowane zawiasy drzwi.
14. Lakierowanie:

* podkład antykorozyjny oraz nawierzchnia w kolorze RAL 5010

DODATKOWE

* gwarancja 2 lata
* cena z dostawą
* opłata za FV na podstawie protokołu odbioru
* **zamówienie dotyczy 1 szt.**

**Specyfikacja kontenera KP-36 wyposażonego w plandekę**

1. Kontener fabrycznie nowy.
2. Rozmiary zewnętrzne kontenera:

* długość 6500mm,
* szerokość 2300mm,
* wysokość 2400mm.

1. Grubość blachy ścian 3mm.
2. Grubość blachy **dno 5mm** - zalecana wartość (dopuszczalna min. 4mm)
3. Stalowe rolki o średnicy 160mm.
4. Rama nośna dwuteownik INP 180
5. Hak fi 50 mm, wysokość od ziemi 1570 mm
6. Dwuskrzydłowe drzwi, zamykane od zewnątrz kontenera.
7. Rama drzwi z profila 100x50x4.
8. Wieniec z profila 80x80x5 wykonany ze stali konstrukcyjnej S355.
9. Ożebrowanie boczne 80x40x4
10. Ożebrowanie dolne 80x80x4
11. Kontener wyposażony w plandekę.
12. Plandeka szczelna, mocowana od góry kontenera
13. Plandeka zwijana ręcznie korbą, demontowalna, posiada blokadę zabezpieczającą
14. Kontener wyposażony w haczyki montażowe do zaczepów plandeki lub siatki
15. Kontener z zamontowaną na stałe drabinką / stopnie od strony haka
16. Smarowane zawiasy drzwi.
17. Lakierowanie:

* podkład antykorozyjny oraz nawierzchnia w kolorze **RAL 5010**

DODATKOWE

* gwarancja 2 lata
* cena z dostawą
* opłata za FV na podstawie protokołu odbioru
* **zamówienie dotycz 2 szt.**