*Załącznik nr 5 do SIWZ*

*/Załącznik nr 1 do umowy/*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OLEJ OPAŁOWY**

1. **Przedmiotem zamówienia** jest dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych oraz do celów grzewczych kabin lakierniczych c.o. i wentylacji, spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2011 i rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych, dotyczących zawartości siarki oraz rodzaju instalacji i warunków, w których będą stosowane oleje ciężkie, o parametrach jakościowych i ilościowych określonych załącznikiem nr 2
do umowy.
* Wartość opałowa: min. 42,6 GJ/Mg,
* Gęstość w temperaturze 15°C: max 860 kg/m³,
* Zawartość siarki % (m/m): max 0,1 m/m,
* Temperatura zapłonu: min. 56°C,
* Temperatura krzepnięcia: - 20°C,
* Lepkość: max 6 mm²/s.
1. **Dostawy** realizowane przez Dostawcę do kotłowni, bądź innych miejsc wskazanych przez użytkownika lub osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.
2. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość:**
* Zwiększenia ilości dostaw u jednego Odbiorcy, kompensując to zmniejszeniem ilości dostaw u drugiego Odbiorcy,
* Dokonania przesunięć terminów dostaw w stosunku do danych wskazanych
 w załączniku nr 3 do umowy.
* Zwiększenia możliwości przyjęcia minimalnych ilości jednorazowych dostaw.
1. **Miejsce i terminy** dostawwg. załącznika nr 3 do umowy.
* Olej opałowy należy dostarczyć cysternami samochodowymi, z zaplombowanymi komorami autocysterny wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym licznikiem (odmierzaczem) w litrowych jednostkach miary,
* Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i skuteczne dostarczenie, na własny koszt i ryzyko (w cenę oleju opałowego wchodzą wszelkie koszty: olej, transport, podatki, ubezpieczenie oraz inne koszty związane z dostawą) do momentu odebrania partii dostawy przez Odbiorcę.
1. **Termin realizacji zamówienia** dostawy będą realizowane od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do 02.12.2021 r. lub do wyczerpania wartości umowy. Zgodnie z harmonogramem.
2. **Dostawca zobowiązany** jest do przedstawienia atestu jakości oleju opałowego
dla każdej partii dostawy. Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną Odbiorcy autocysterną, zrealizowaną jednego dnia, jednorazową dostawę oleju opałowego jednego rodzaju i gatunku, identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. list przewozowym lub WZ) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości.
3. **Dostawca dostarczy** zakupiony olej we wskazane miejsce dostaw tj. do kotłowni, uzgadniając z osobami upoważnionymi termin i godziny dostawy.
4. **Dostawca jest zobowiązany przekazywać Kierownikowi SOI (lub osobie przez niego wskazanej) i na bieżąco aktualizować:**
* Listę pracowników wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia,
* Wykaz sprzętu mechanicznego przeznaczonego bezpośrednio do wykonania przedmiotu zamówienia, zawierający numery rejestracyjne i marki pojazdów,
* Wykaz osób posiadających uprawnienia obsługi sprzętu i pojazdów, jeśli takie uprawnienia obowiązują.
1. **Każdorazowo, przy wstępie na teren kompleksu wojskowego, personel
wyznaczony przez Dostawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, musi
okazać służbie dyżurnej dokument stwierdzający tożsamość, a także legitymować się nim każdorazowo na wezwanie użytkowników obiektu oraz Kierownika SOI (osoby przez niego upoważnionej).**