**Kosa spalinowa 3.0KM 2-suw**  
  
**WŁAŚCIWOŚCI**

* Kosa z 2-suwowym silnikiem 56,5 cm3
* Gaźnik z pompą Primer
* Rura główna o średnicy 27mm
* Sztywny stalowy wałek transmisyjny 8mm
* Głowica przekładni z 4 łożyskami
* Podwójny system antywibracyjny
* Kosa spalinowa może być używana wyłącznie do koszenia traw, krzaków i krzewów

**DANE TECHNICZNE**

* Silnik: 56,5 cm3 / 2,21kW (3,0 KM)
* Gaźnik: membranowy
* Układ zapłonowy: elektroniczny
* Średnica ostrza tnącego: 255 – 305 mm
* Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 8,000obr./min
* Średnica wrzeciona: 27mm
* Zbiornik paliwa: 0,9l
* Ciężar: 7,7 kg
* Mieszanka paliwowa
* Olej pełnosyntetyczny: 1 : 50
* Olej mineralny lub półsyntetyczny: 1 : 20

**WYPOSAŻENIE**

* Klucze montażowe
* Głowica żyłkowa
* Nóż tnący
* Uprząż
* Osłona, narzędzia