Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zwraca sią z prośbą o wycenę remontu elewacji budynku usytuowanego u zbiegu ul. Czechosłowackiej i ul. Łozowej.

Remontowana ma być elewacja tylko od ulicy, przy zastosowaniu **metody, na którą
składać się będzie:**

1. mycie elewacji;

2. odgrzybianie – przyjęto 15% remontowanej powierzchni (170 m2);

3. mycie po odgrzybianiu;

4. nałożenie siatki (2 warstwy kleju);

5. ewentualne kołkowanie kołkami stalowymi (istniejące ocieplenie styropian gr. 12 cm);

6. nałożenie tynku silikonowego barwionego w masie lub gruntowanie emulsją
(np. Caparol FibroSil) oraz malowanie tynku farbą (np. Caparol Sila Cryl) - przeważający kolor: biały, jasny szary, ciemny szary;

7. nałożenie tynku mozaikowego (200 m2);

8. malowanie elementów metalowych (rynny i opierzenia 70 m2, parapety 60 m2).

Powierzchnia: ok. 1130 m2, budynek o wysokości  max 12 m.

Alina Śmiałkowska - kier. Sekcji Remontów i Inwestycji SA PSP w Poznaniu.

tel. 61 835 5916



