Załącznik nr 5 do SWZ.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są: „**Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2020/2021”**

1. Przedmiot obejmuje 6 części, w tym:
	1. **Część 1. Miasto Czersk – zimowe utrzymanie ulic, dróg, parkingów i placów gminnych w mieście.**
		1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **150.**
		2. Należy uwzględnić wszystkie ulice, drogi gminne, w tym również parkingi gminne, Plac Kalinowskich oraz Plac Józefa Ostrowskiego.
	2. **Część 2. Miasto Czersk - zimowe utrzymanie chodników gminnych w mieście.**
		1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **150**.
		2. Należy uwzględnić wszystkie chodniki gminne w Czersku.
	3. **Część 3. Zimowe utrzymanie dróg, wybranych chodników, placów i parkingów gminnych oraz wybranych dróg powiatowych w sołectwach: Rytel, Gutowiec, Krzyż i Zapędowo.**
		1. przewidywana ilość godzin pracy – **250,** w tym:
			1. **Sołectwo Rytel – zimowe utrzymanie dróg gminnych, wybranych chodników, placów i parkingów.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **120.**

Należy uwzględnić wszystkie ulice i drogi gminne, w tym również trasę jazdy autobusu szkolnego na odcinku Rytel - Zapora oraz drogi udostępnione dla ruchu: Rytel - Konigort - Zapora, Rytel - Olszyny, Rytel - Błota.

Należy uwzględnić następujące chodniki i place w Rytlu:

* chodnik ul. Ks. Kowalkowskiego,
* chodnik ul. Zapora + promenada wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy,
* chodnik ul. Nad Kanałem,
* plac przy ul. Chłopowskiej,
* chodnik ul. 22 Lutego,
* chodnik ul. Leśna,
* chodnik ul. Jatowska,
* chodnik ul. Ostrowska (wzdłuż stadionu) + parking przy Ośrodku Zdrowia i Remizie OSP,
* parking przy budynku szatniowym przy stadionie,
* chodnik ul. Raciążska,
* chodnik ul. Dworcowa,
* chodnik ul. Krótka,
* chodnik ul. Nowa Wieś,
* chodnik ul. Chłopowska.
	+ - 1. **Sołectwo Gutowiec – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **40.**

* + - 1. **Sołectwo Krzyż – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **60.**

* + - 1. **Sołectwo Zapędowo – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **30, w tym m.in.:**

* droga powiatowa nr 2627G St. kolejowa Rytel – Suszek – 2,5 km,
* droga powiatowa nr 2635G od dr 2626G – Lutom do dr 2626G – 3,9 km,
* droga powiatowa nr 2636G Zapędowo – Gartki – 2,4 km.
	1. **Część 4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wybranych dróg powiatowych w sołectwach: Gotelp, Łubna, Łąg – Kolonia, Mokre i Malachin.**
		1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **200,** w tym:
			1. **Sołectwo Gotelp – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **70, w tym m.in.:**

* droga powiatowa nr 2613G Mokre – Gotelp – 5,3 km.
	+ - 1. **Sołectwo Łubna – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **20.**

* + - 1. **Sołectwo Łąg - Kolonia – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych,**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu **– 70, w tym m.in.:**

* droga powiatowa nr 2604G Przyjaźnia – Łąg – 3,4 km.
	+ - 1. **Sołectwo Mokre – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **20.**

* + - 1. **Sołectwo Malachin – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **20.**

* 1. **Część 5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wybranych dróg powiatowych w sołectwach: Odry i Wieck.**
		1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **100**, w tym:
			1. **Sołectwo Odry – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **70, w tym m.in.:**

* droga powiatowa nr 2615G Odry – Zawada – 3,8 km.
	+ - 1. **Sołectwo Wieck – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **30.**

* 1. **Część 6. Zimowe utrzymanie dróg, wybranych chodników i parkingów gminnych oraz wybranych dróg powiatowych w sołectwach: Będźmierowice, Kurcze, Klaskawa, Mosna, Lipki, Łąg i Złotowo.**
		1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **240**, w tym**:**
			1. **Sołectwo Będźmierowice – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **80.**

* + - 1. **Sołectwo Kurcze – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **40, w tym m.in.**

* droga powiatowa nr 2607G Ustronie – Rzepiczna – 5,9 km.
	+ - 1. **Sołectwo Klaskawa – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **40.**

* + - 1. **Sołectwo Mosna – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **10.**

* + - 1. **Sołectwo Lipki – zimowe utrzymanie dróg gminnych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **10.**

* + - 1. **Sołectwo Łąg – zimowe utrzymanie dróg gminnych, wybranych chodników, parkingów.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **20**

Należy uwzględnić wszystkie ulice i drogi gminne, w tym równieżchodnik przy ul. Kościelnej w Łęgu i parking przy ul. Cichej w Łęgu.

* + - 1. **Sołectwo Złotowo – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.**

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **40, w tym m.in.:**

* ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2605G Czersk – Śliwice – 1,95 km.
1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.
2. Wielkość zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów, przewodniczących osiedli lub upoważnione osoby w Urzędzie Miejskim w Czersku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pracy płatne będzie na podstawie końcowej faktury.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
	1. odśnieżanie ulic, dróg i parkingów/placów (część 1, 3 - 6) przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu,
	2. odśnieżanie chodników przy zastosowaniu sprzętu o masie nośnika nie przekraczającym 3,5 Mg i rozstaw osi max. 1,5 m (część 2, 3 i 6),
	3. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych **(mieszanka solno-piaskowa - własność Zamawiającego będzie składowana na placu przy ul. Klaskawskiej 23, Złotowo - teren bazy.** Z tego miejsca będzie pobierana przez Wykonawcę i składowana na jego posesji. Wyjątek stanowi **Sołectwo Rytel i Sołectwo Zapędowo, które zostały ujęte w Części 3 - dla tych sołectw miejscem składowania mieszanki solno-piaskowej będzie teren przy oczyszczalni ścieków w Rytlu na ul. Jatowskie**j. W cenę oferty należy wliczyć załadunek solarki mieszanką solno-piaskową, dojazd do miejsca świadczenia usługi, koszt pracy sprzętu przeznaczonego do akcji zimowego utrzymania dróg, koszt paliwa i oleju silnikowego, koszt pracy, dyspozycyjności operatorów sprzętu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowej oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
	4. przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi,
	5. prowadzenie obserwacji warunków atmosferycznych w celu podjęcia działań dla utrzymania zimowego dróg i ulic lub chodników i parkingów,
	6. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie gdy pokrywa śniegu jest grubsza niż 5 cm, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstania zatorów drogowych,
	7. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie w przypadku wystąpienia gołoledzi,
	8. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie do*(zgodnie z ofertą Wykonawcy – maksymalnie do 2 godz.)* od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, sołtysa, przewodniczącego osiedla, wezwania telefonicznego, ustnego,
	9. bezwzględne respektowanie poleceń przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania,
	10. rozpoczęcie świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu,
	11. usuwanie śniegu z ulic, dróg, chodników, parkingów (płużenie) - odpowiednio dla zadania, przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,
	12. ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz doczyszczanie ręczne błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
	13. wyrażenie gotowości do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny w celu zapewnienia dyspozycyjności,
	14. wyznaczenie osób pełniących dyżury w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,
	15. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,
	16. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,
	17. w czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przestrzeganie przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne,
	18. w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowości technicznej solarek, lemieszy, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,
	19. informowanie na bieżąco Zamawiającego o momencie rozpoczęcia i zakończenia akcji odśnieżania przez wiadomość sms na nr telefonu podany przez zamawiającego.
4. Kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
5. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
	1. prowadzenie usprzętowionego pojazdu wykonującego odśnieżanie lub/i rozsypywanie mieszanki solno – piaskowej.

Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

Sporządził:

……………………………………
(podpis/pieczęć imienna)