**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Stanley Model: C6BB304STN039 lub równoważny**

* moc znamionowa 1.5KM / 1100W .
* wydajność 180L/min
* obroty 3400 obr/min
* napięcie zasilania 230V, 50 Hz
* pojemność zbiornika 6L
* ciśnienie max. 8bar
* waga ok. 9kg
* posiada automatyczny wyłącznik START / STOP (presostat)
* zintegrowany ze zbiornikiem:
* panel kontrolny
* reduktor ciśnienia,
* manometr
* zawór bezpieczeństwa.