**IK.7226.7.34.2019**

**Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Komorniki w 2020 r. – zakres**

***Stan lamp: 1 238 szt. - z tego oprawy sodowe – 1 172 szt. - oprawy typu led – 66 szt.***

***- oczekiwany czas reakcji - przy awarii lamp :***

***- pojedyncze – 3 dni***

***- całe odcinki - 1 dzień***

***- pozostałe usterki – 2 dni***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie czynności** | **Jedn.** | **Ilość szacunkowa do rocznego rozliczenia**  **ryczałtowego** | **Cena jednostkowa**  **w zł netto** | **Wartość szacunkowa**  **w zł netto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lokalizacja miejsca uszkodzenia i naprawa kabla wraz z pomiarem | szt. | **12** |  |  |
| 2 | Wymiana odcinka kabla wraz z pomiarem | mb | **20** |  |  |
| 3 | Awaryjna wymiana przepalonych źródeł światła | szt. | **120** |  |  |
| 4 | Wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach – h- do 8,0m wraz z pomiarem | szt. | **10** |  |  |
| 5 | Wymiana słupa ocynk  H-8,0m | kpl. | **2** |  |  |
| 6 | Wymiana główki bezpiecznikowej | szt. | **5** |  |  |
| 7 | Wymiana podstawy bezpiecznikowej | szt. | **5** |  |  |
| 8 | Wymiana oprawy oświetleniowej typu led | kpl. | **3** |  |  |
| 9 | Wymiana oprawy -typu SGS | kpl. | **4** |  |  |
| 10 | Naprawa zamknięć wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych | szt. | **5** |  |  |
| 12 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych | szt. | **5** |  |  |
| 13 | Wymiana przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej | szt. | **10** |  |  |
| 14 | Wymiana zegara sterującego astronomicznego | szt. | **2** |  |  |

***- proszę o wypełnienie pól 5 i 6***