*Załącznik nr 7 do SWZ*

**Wykaz surowców i wyrobów gotowych**

wycenionych w ramach składanej oferty

Oświadczam, że do wykonania robót będą użyte poniższe materiały i surowce, które ująłem w wycenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Materiał / surowiec | Producent | Typ / symbol / seria |
| 1. | Szafka hydrantowa wraz z wyposażeniem  należy wymienić wszystkie zastosowane elementy, które będą użyte do realizacji zamówienia (podać również głębokość, grubość powłoki lakierniczej, rodzaj zamka, kolor, rodzaj węża, zabezpieczenie antykorozyjne, sposób zasilania wodnego) |  |  |
| 2. | Oświetlenie  należy wymienić wszystkie zastosowane elementy, które będą użyte do realizacji zamówienia (podać również szczelność, temperatura barwowa diod, wskaźnik oddawania barw, napięcie) |  |  |
| 3. | Osprzęt SSP  należy wymienić wszystkie zastosowane elementy, które będą użyte do realizacji zamówienia (podać również: napięcie pracy, pobór prądu w stanie dozorowania, zapas przewodów do dołączenia) |  |  |
| 4. | Czujka dymu  należy wymienić wszystkie zastosowane elementy, które będą użyte do realizacji zamówienia (podać również: napięcie pracy, pobór prądu w stanie dozorowania, liczba programowanych progów czułości, zakres temperatur pracy) |  |  |
| 5. | Zestaw Hydroforowy  należy wymienić wszystkie zastosowane elementy, które będą użyte do realizacji zamówienia (podać również: przepływ, wysokość podnoszenia, liczba pomp, zakres temperatury przetłaczanej cieczy, zakres temperatury otoczenia, maksymalne ciśnienie robocze, stopień ochrony silnika, stopień ochrony urządzenia sterującego, stopień ochrony przetwornika, korpus zaworów (materiał), orurowanie (materiał), materiał uszczelniający) |  |  |
| 6. | Zawór antyskażeniowy  należy wymienić wszystkie zastosowane elementy, które będą użyte do realizacji zamówienia (podać również: zakres temperatury cieczy, maksymalne ciśnienie robocze) |  |  |
| 7. | Zwór pierwszeństwa  należy wymienić wszystkie zastosowane elementy, które będą użyte do realizacji zamówienia (podać również: współczynnik Kv, ciśnienie różnicowe, zakres temperatury cieczy, maksymalne ciśnienie robocze, stopień ochrony, maksymalna lepkość medium) |  |  |

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji tabeli w celu jednoznacznej identyfikacji produktu. Załącznik bezwzględnie dołączyć do Oferty, gdyż stanowi on o jej treści.

Uwaga:

W przypadku wątpliwości dotyczących oferowanych produktów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia kart katalogowych, próbek, wzorników, atestów, certyfikatów oraz opisów wraz z rysunkami obrazującymi proponowane rozwiązania. Przedstawione dokumenty muszą jednoznacznie identyfikować oferowane produkty.

Wszystkie oferowane elementy muszą posiadać Atest Higieniczny wydany przez niezależną instytucję do tego uprawnioną.