Załącznik nr 6

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających   
na **„uporządkowaniu, w ramach zadania inwestycyjnego nr 12638 pn. *,,Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennego Gdynia”,* terenu nieruchomości poprzez wywóz i utylizację gruzu zmieszanego z ziemią, znajdującego się na terenie Portu Wojennego w Gdyni”.**

**Realizacja zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.**

1. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodami CPV: 45110000, 45111200-0, 45111220-6.
2. Szczegółowe dane określające lokalizację składowiska gruzu:

Teren kompleksu wojskowego – Komenda Portu Wojennego w Gdyni, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą, za budynkiem nr 66.

1. W zakres przedmiotu umowy wchodzą:
2. wykonanie prac przygotowawczych

* przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami BHP.

1. wykonanie robót podstawowych,

* załadunek własnym sprzętem gruzu zmieszanego z ziemią w ilości około 991 m3 i szacunkowej masie około 2000 t (szacunkowo 1 m3 o masie około 2,0 t),
* odpady w skrzyniach samochodu powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów o kodach: 170101 i 170107)
* wywóz własnym transportem gruzu zmieszanego z ziemią w ilości około 991 m3 i szacunkowej masie około 2000 t (1m3 o masie 2,0 t) na składowisko ustalone przez Wykonawcę we własnym zakresie i uzgodnione z właściwymi organami,
* przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane do transportu odpadów,
* odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska, przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem, zalecany jest transport ładunku pod plandeką,
* przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów o łącznej ilości około 2000 t zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2020 poz. 797 ze zm.), o numerach kodu odpadu:

- 170101 - odpady betonu oraz gruz betonowy,

- 170107 - zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

* odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymaganiami prawa,
* Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu świadectwa utylizacji odpadów,

1. wykonanie prac porządkowych – plantowanie gruntu na powierzchni minimum 925 m2, teren zagrabiony i ubity o równej powierzchni,
2. przekazanie uporządkowanego terenu Zamawiającemu.
3. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie   
   i rękawice.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi **14 dni** od przekazania terenu budowy.
5. Wykonawca winien spełnić warunki wejścia na teren zamknięty, określone w załączniku nr 6 do umowy.
6. Wykonawca wskaże osobę, która będzie koordynowała działania   
   od strony Wykonawcy oraz będzie odpowiedzialna za wykonanie zamówienia, jak również za osoby przebywające na terenie zamkniętym Komendy Portu Wojennego w Gdyni.
7. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP oraz p.poż. pracowników którzy będą wykonywać usługę.
8. Odbiór odbędzie się nie później niż 7 dni od potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego usługi przez inspektora nadzoru, po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów.
9. Podstawą płatności będzie faktura wraz z podpisanym przez Wykonawcę   
   i Zamawiającego protokołem odbioru końcowego bez wad.
10. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po przedłożeniu faktury   
    wraz z protokołem odbioru końcowego, dowodem potwierdzającym przekazanie materiałów do utylizacji oraz dowodem zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury   
    do Zamawiającego.

SZEF

WYDZIAŁU INWESTYCJI BUDOWLANYCH

………………………………………….