**Załącznik nr 2 do formularza ofertowego**

Specyfikacja techniczna do wypełnienia przez Wykonawcę ( do złożenia wraz z ofertą)

Dostawa wraz z montażem 56 szt. opraw oświetleniowych spełniające wymagania, jak niżej:

1. Specyfikacja opraw oświetleniowych

……………………………………………………………………………….

(nazwa oprawy/producent)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Potwierdzone spełnienia wymagań ( Należy wpisać SPEŁNIA** **oraz podać istotne parametry faktyczne)\*** |
| **Typ** | Oprawy LED-owe |  |
| **Zastosowanie** | Oprawy przystosowane do obiektów sportowych spełniające normę PN-EN 12193 |  |
| **Natężenie światła** | Średnie natężenie światła nie będzie niższe niż 500 LUX na całym polu gry |  |
| **Zasilanie** | 220-240V 50Hz |  |
| **Moc znamionowa** | 150W-250W |  |
| **Strumień świetlny** | Oprawa min. 21748 lm  Lampa min. 21750 lm |  |
| **Temperatura barwowa** | 4000°K- 6500K° |  |
| **Dane mechaniczne** | **Montaż:** natankowany, w suficie zawieszany na łańcuszkach  **Klosz:** zabezpieczony siatką ochronną – wariantowo  (należy wskazać jeśli wykonawca zaoferował wariant nr II) |  |
| **Materiał szyby ochronnej** | **Tworzywo sztuczne** |  |
| **Wskaźnik oddawania barw** | Ra ⩾ 70 |  |
| **Dane ogólne** | **Informacje dodatkowe:** Odporność na uderzenia piłką.  **Uwagi:** Kąt świecenia: 120°  **Gwarancja:** 5 lata |  |
| **Żywotność** | 30 000h |  |
| **Barwa światła** | Neutralna |  |
| **Stopień szczelności** | IP65 |  |
| **Układ zasilający** | Układ zasilający powinien być wyposażony w układ ochrony antyprzepięciowej |  |

………………………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

UWAGA:  
Wypełnioną i podpisaną tabelę należy złożyć wraz z ofertą.   
\*Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości. W przypadku, gdy Wykonawca, w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści OPZ