**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Zadań od 1 do 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa materiału, towaru lub usługi według grup asortymentowych** | **J.m.** | **Ilość** | **Miejsce dostawy** | |
| **ZADANIE NR 1** | | | | **ZGIERZ** | **TOMASZÓW MAZOWIECKI** |
| 1. | **Stół warsztatowy** (dł. x wys. x gł.): od 2000x800x700mm  do 2100x900x750mm  konstrukcja: nogi stalowe wzmocnione poprzeczką  nośność: nie mniejsza niż 500 kg  blat: płyta MDF od 35 mm  do 40 mm, guma ryflowana od 2mm do 5 mm, oprawiony kątownikiem - tył stołu na całej długości blacha perforowana grubości od 2 mm  do 3 mm.  pod blatem :  zabudowa 1 drzwi, zabudowa 2 (środek) – brak, zabudowa 3 – 2 szuflady,  nad blatem płyta ochronna przed zabrudzeniem ścian wymiary (dł. x wys.)od 2000x400mm do  2100x500mm; oświetlenie lampa LED. | szt. | 2 |  | **X** |
| 2. | **Stół warsztatowy** wymiary (dł. x wys. x gł.): od 2000x800x700mm  do 2100x900x750mm  konstrukcja: nogi z stalowe wzmocnione poprzeczką  nośność: nie mniejsza niż 500 kg  blat: płyta MDF od 35 mm do 40 mm, guma ryflowana od 2 mm  do 5 mm, oprawiony kątownikiem  tył stołu na całej długości blacha perforowana grubości od 1,5mm do 2 mm  pod blatem: zabudowa 1 drzwi, zabudowa 2 (środek) – brak, zabudowa 3 – 2 szuflady. | szt. | 1 |  | **X** |
| 3. | **Krzesło warsztatowe obrotowe na kółkach z podłokietnikami** wysokość całkowita z kółkami: 720-910 mm  wysokość oparcia: minimum 350-410 mm  szerokość siedziska: minimum 460 mm  szerokość podstawy: minimum 700 mm na 5 kołach twardych  siedzisko i oparcie: antypoślizgowe z miękkiego tworzywa, podłokietniki z tworzywa  mechanizm regulacji kąta nachylenia oparcia | szt. | 6 |  | **X** |
| 4. | **Wózek z wanną wychwytową** długość zewnętrzna z rączką do pchania: min. 1100 mm  długość użytkowa: do 990 mm  szerokość zewnętrzna: do 600 mm  szerokość użytkowa: do 589 mm  wysokość całkowita: 940 mm  nośność: min 200 kg  rączka do pchania: z jednej strony krótszego boku  wózek wyposażony w dwa zestawy kołowe stałe i dwa zestawy kołowe skrętne  o średnicy 125 mm - koła obrotowe z hamulcem | szt. | 1 |  | **X** |
| **ZADANIE NR 2** | | | |  |  |
| 1. | **Zgrzewarka liniowa z odcinaczem** możliwość zgrzewania folii termokurczliwej, folii w postaci worków, rękawa, półrękawa  grubość zgrzewu: od 0,01 do 0,3 mm  długość zgrzewu: 300 mm  szerokość zgrzewu: 3 mm  nóż boczny odcinający w ramieniu. | szt. | 1 |  | **X** |
| 2. | **Kompresor olejowy (HAG 50L 8B) lub równoważny**  Pojemność zbiornika- 50L; ciśnienie maksymalne- 8 barów; wyjątek powietrza oddawanego- 130L/min; wydatek powietrza zasycanego-200L/min; waga-27kg; smarowanie; napięcie-230V | szt. | 1 | **X** |  |
| **ZADANIE NR 3** | | | |  |  |
| 1. | **Półmaska z filtrami (A2P2 600C 3M) lub równoważny** Typ produktu: maska z wkładami filtrującymi; model: półmaska wielokrotnego użytku; zawór i filtr wymiennym wkłady gazowe i parowe lub wkłady kombinowane; zastosowanie: ochrona A2 przed gazami organicznymi i oparami, ochrona P2 przed drobnymi pyłami i mgłą na bazie oleju lub wody. | kpl. | 1 | **X** |  |
| 2. | **Organizer L One Qbrick 37,9x53,1x7cm (Patrol) Organizer L lub równoważny** wyposażenie: 12 kubełków, elastyczną uszczelkę, z pokrywą z policarbonu; zastosowanie- przechowywanie mniejszych akcesoriów;  Szerokość- od 53cm do 54cm; wysokość- od 7 cm do 10cm; długość- od 37cm do 38cm; tryb blokady- zatrzask; pojemność- od 5L do 8L; ilość komór- 12; skład zestawu organizer + 12 kubełków; typ produktu- skrzynka narzędziowa | szt. | 4 | **X** |  |
| **ZADANIE NR 4** | | | |  |  |
| 1. | **MEBEL WARSZTATOWY REGAŁ SZAFA KBTC1215 lub równoważny**  Zestaw mebli narzędziowych 13 elementów:  1. Szafa dwudrzwiowa wysoka:  dwudrzwiowa szafa stojąca, wymiary nie większa niż 762x458x1830mm,0,8mm przemysłowa, stalowa, malowanie proszkowe , półki w środku, cztery regulowane nóżki  2. Szafka dwudrzwiowa niska:  szafka dwudrzwiowa, wymiary nie większa niż 610x406x758mm, 0,7mm przemysłowa, stalowa, malowanie proszkowe, półka w środku, cztery regulowane nóżki  3. Szafka z czterema szufladami:  szafka z czterema szufladami, wymiary nie większa niż 610x406x758mm, 0,6 i 0,7mm przemysłowa, stalowa, malowanie proszkowe, pięć zestawów wytrzymałych prowadnic kulkowych, centralny zamek, aluminiowe uchwyty szuflad typu R, cztery maty do szuflad, cztery regulowane nóżki, dolna szuflada otwierana na dwa zestawy prowadnic kulkowych  4. Szafka wisząca – 2szt.  jednodrzwiowa szafka ścienna, wymiary nie większa niż 610x280x338mm  (dwie sztuki), 0,6mm przemysłowa, stalowa  malowanie proszkowe, po dwa teleskopy otwierające szafkę  5. Półka:  półka do przechowywania o wymiarach nie większa niż 610x280x338mm, 1mm przemysłowa, stalowa  6. Blat drewniany:  drewniana płyta o wymiarach nie większa niż 1830x406x25mm, listwa mocująca o wymiarach 1750x60mm  7. ścianki: płyta perforowana nie większa niż 610x324x24mm ( sześć sztuk ), 0,7mm przemysłowa, stalowa, kwadratowy otwór o wymiarach 10x10mm | szt. | 1 | **X** |  |