**Protokół nr (numer protokołu) kontroli rocznej 2023 r**

**stanu technicznego elementów obiektu budowlanego**

(Art. 62.1.1a Prawo Budowlane)

**(t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)**

**- muru oraz grobowców –**

**stanowiących ogrodzenie cmentarza komunalnego**

położonego w **Lubawce**

(dz. nr 433 obręb Lubawka 3)

1. Osoba dokonująca przeglądu: **(imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych)**, dokonał zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) w dniu **(data)** przeglądu rocznego **muru oraz grobowców stanowiących ogrodzenie cmentarza komunalnego**, położonego w **Lubawce** (dz. nr 433 obręb Lubawka 3).
2. **Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:**

* protokołami z poprzedniej kontroli;
* protokołami odbioru robót remontowych wykonanych na obiekcie;
* zgłoszeniami zarządcy obiektu dotyczącymi uszkodzeń lub zniszczeń obiektu;
* (innymi dokumentami, informacjami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego).

1. **Obiekt poddany kontroli:**

Kontroli poddano mur stanowiący ogrodzenie cmentarza komunalnego w Lubawce, zlokalizowany wzdłuż północnej granicy działki nr 433 obręb Lubawka 3. Całkowita długość obiektu to ok. 125 m. Składa się z szeregu pomników nagrobnych i fragmentów murów o charakterze zabytkowym. Brakujące odcinki muru uzupełniono współczesnymi stalowymi przęsłami oraz siatką ogrodzeniową. W protokole wyodrębniono 16 pomników nagrobnych i opisano je na kolejnych stronach protokołu:

|  |  |
| --- | --- |
| Kwatera VI   * grób nr 1 – NN * grób nr 2 – płyta nagrobna * grób nr 3 – płyta nagrobna * grób nr 4 – NN * grób nr 5 – Ruhestätte Familie Köhler Johanes, Adolf * grób nr 6 – Familien Gras Müller und Hoffmann * grób nr 7 – płyta nagrobna | Kwatera III   * grób nr 1 – Familie Mohaupt * grób nr 2 – NN * grób nr 3 – Familie Joseph Blau * grób nr 4 – NN * grób nr 5 – NN * grób nr 6 – NN * grób nr 7 – NN * grób nr 8 – Familie Hannig * grób nr 9 – NN * grób nr 10 – NN * grób nr 11 – Familie Baumerg |

Numeracja grobów zgodna z oznaczeniami na szkicu sytuacyjnym.

1. **Wykaz robót do wykonania w trybie pilnym:**

*W trybie pilnym należy wykonać poniższe zalecenia:*

*(Wyszczególnienie robót o I stopniu pilności)*

*Ze względu na zabytkowy charakter grobowców wszelkie prace rozbiórkowe i naprawcze należy prowadzić po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.*

1. **Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli:**

zalecenia z poprzednich protokołów, które do czasu kontroli nie zostały wykonane, wskazano w tabeli poniżej poprzez **pogrubienie tekstu** w kolumnie „Określenie zakresu robót”.

1. **Termin następnej kontroli do:** *(termin następnej kontroli)*
2. **Legenda:**

Oznaczenie stopnia pilności remontu:

I stopień - elementy wymagające niezwłocznej naprawy

II stopień - elementy wymagające remontu w ciągu roku od dokonania kontroli

III stopień - elementy wymagające remontu w terminie 2 – 3 lat

IV stopień - wykonanie prac może nastąpić w terminie późniejszym, ale powinno

być zakończone w terminie do 5 lat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(pochowany w grobowcu wg pkt. II)** | | **(lokalizacja grobowca wg pkt. III)** |
| (zdjęcie front) | (zdjęcie tył) | |
| **Opis stanu technicznego (konstrukcja, materiał, sposób wykonania, uszkodzenia)** | | **Stopień pilności remontu i zakres robót** |
| rodzaj konstrukcji, materiał, sposób wykonania,  wysokość, szerokość,  stan techniczny elementów,  uszkodzenia,  OGÓLNY stan techniczny elementów i całej konstrukcji | |  |

(taką kartę oceny stanu technicznego należy sporządzić odrębnie dla każdego grobowca wymienionego w pkt. III)