**Załącznik nr 2.8**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu IT dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej:**

**CZĘŚĆ 8: PROJEKTORY**

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Minimalne oczekiwania zamawiającego | **Parametry techniczne oferowane*****(wypełnia Wykonawca)****w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta*Fabrycznie nowe urządzenieProducent: *.............................* *Należy podać* Typ / Model: *.............................* *Należy podać* |
| Należy podać oferowane parametry\* |
| Rodzaj sprzętu | Projektor |  |
| Rozmiar matrycy | 0,64” |  |
| Rozdzielczość | 1920x1200 |  |
| Jasność | Tryb normalny – 4500 Lumenów (ANSI)Tryb Eco – 3375 Lumenów (ANSI) |  |
| Współczynnik kontrastu | 16000:1 |  |
| Żywotność lampy | 4500h w trybie normalnym6000h w trybie eco |  |
| Obiektyw | Wbudowany |  |
| Zoom manualny | X 1.6 |  |
| Fokus | Manualny |  |
| Odległość projekcji | 0,8m-8,4m (Wide) / 1,3m-13,6m (Tele) |  |
| Współczynnik dystansu do przekątnej | 1:1.3 (Wide)1:2.1 (Tele) |  |
| Wielkość obrazu | 30 – 300” |  |
| Funkcje | Cyfrowa korekcja trapeze w pionie / poziomie +30o / +30o |  |
| Złącza | Wejście: HDMI x2 (HDCP compliant, HDMI 2 shared with MHL), 3.5mm Stereo Mini Jack x2, RCA Jack (L/R) x1, 15-pin Mini D-Sub x2, RCA Jack x1, RJ-45 x1, USB Typ A x1, USB Typ B x1Wyjście: 15-pin Mini D-Sub x1, 3.5mm Stereo Mini Jack x1Sterowanie (RS-232C)9-stykowe złącze D-sub x 1 |  |
| Bezprzewodowa Sieć LAN | Opcja |  |
| Filtr | Wymienny, czyszczenie co ~10000h |  |
| Zgodność | Computer IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WSXGA+, HD, UXGA, WUXGA;Video 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 625p(576p), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60) |  |
| Zawartość opakowania | Kabel zasilający, pilot, instrukcja |  |
| Wymiary i waga | Nie więcej niż 420x130x320mm, 6kg |  |
| Okres gwarancji | Przynajmniej 36 miesięcy na projektor oraz minimum 6 miesięcy na lampę |  |

 \*wypełnia Wykonawca

*....................................... ……………………………………………………….*

 ***(miejscowość, data)***

 ***kwalifikowany* elektroniczny podpis  *osoby/ osób***

 ***uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy***