**Szczecin, dnia 27 kwietnia 2021r**

**ZP/220/12/21**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest dostawa półmasek filtrujących ochronnych, osłon na buty, półmasek filtrujących**

 **Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

**Zadanie 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wysokie wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm. Kolor niebieski.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty pakowane w opakowanie foliowe po 100szt (50par) nie pakowane w

zwitki?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie próbek w ilości 1 opakowania foliowego zawierającego 100szt ochraniaczy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawca II**

Pakiet 1, poz 1,2 Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na zaoferowanie masek FFP2 oraz masek FFP3 będących tylko środkiem ochrony osobistej. Masek pakowanych po 2 szt w folijce, czyli po 40 szt w kartoniku. Pozostałe zapisy bez zmian

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Wykonawca III**

Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 z warstwą bakteriobójczą, certyﬁkowanej jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami, niwelująca uciążliwe zapachy. Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie 40 sz.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.**

Pakiet 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP3 certykowanej, jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych. Maska 5-warstwowa, 2-panelowa, mocowana na elastyczne gumki, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji min. 99 %, cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe, zbiorczo w opakowanie po 40 szt.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z siwz.**

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowych, długich ochraniaczy na buty, będących środkiem ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, typ 6 P-B zgodnie z normą EN 13034:2005+Al:2009, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązanie powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje ochraniaczy na buty będących środkiem ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, oraz zapewniającego ochronę przed czynnikami biologicznym zgodnie z normą EN 14126:2003+AC:2004.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP3 o wielowarstwowej budowie, z zaworem wydechowym. Maska służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole do 30 x NDS. Maska posiada kompaktowy, anatomiczny kształt i przyjemny w dotyku delikatny materiał. Wyposażona w zawór wydechowy, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, uszczelkę nosową, taśmy nagłowia i zapinki taśm nagłowia do regulacji długości. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 99%), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425, Certyfikat wydany przez CIOP PIB. Pakowana w torebkę foliową po 10 szt.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert:**

**-składanie do 04.05.2021r do godz. 09:30**

**-otwarcie odbędzie się 04.05.2021 o godz.09:35**

 **Z poważaniem**

 ***Dyrektor SPSK-2***

***(podpis w oryginale)***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***